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项目名称：   龙亭村再生资源综合利用项目    
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	龙亭村再生资源综合利用项目

	项目代码
	2601-610723-04-05-909729

	建设单位联系人
	郝振鑫
	联系方式
	18191692999

	建设地点
	陕西省汉中市洋县龙亭镇龙亭村五组

	地理坐标
	（107度38分35.234秒，33度12分19.647秒）

	国民经济

行业类别
	N 7723固体废物治理；

C3099其他非金属矿物制品制造；

C3029其他水泥类似制品制造
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他
二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金属矿物制品制造 309－其他30；

二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造302－商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	洋县行政审批服务局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2601-610723-04-05-909729

	总投资（万元）
	680
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	7.4
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：       
	用地（用海）

面积（m2）
	13678.89

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目东北侧距离龙亭镇龙亭村集中式饮用水水源地二级保护区约350 m。
项目为砂石及水稳料生产，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目参照J非金属矿采选及制品制造-69、石墨及其他非金属矿物制品，报告表项目判定，地下水环境影响评价项目为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“4.1一般性原则”规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，判定本项目不进行地下水环境影响专项评价，仅对地下水污染风险、防治措施等进行简单分析。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于目录中的鼓励类—四十二、环境保护与资源节约综合利用—8.废弃物循环利用—煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，故项目符合国家产业政策。此外，本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2601-610723-04-05-909729），项目符合国家及地方产业政策。

2、项目与汉中市人民政府办公室《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》的符合性

2024年12月30日，汉中市人民政府办公室发布了《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），在《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发〔2021〕11号）基础上进行了调整。根据通知结合陕西省“三线一单”数据应用管理平台（V 1.0）分析，项目区域属于陕西省汉中市洋县重点管控单元1，具体分析内容见下文“一图一表一说明”。

①一图
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图1-1  项目与陕西省“三线一单”数据应用管理平台对照示意图

②一表

表1-1  项目涉及的生态环境管控单元准入清单

适用范围

管控纬度

管控纬度

面积/长度

本项目情况

符合性

总体要求

空间布局约束

1.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。

2.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。

3.严控“两高”项目准入。
13678.89 m2
本项目位于陕西省汉中市洋县龙亭镇龙亭村五组，项目属于固废综合利用行业；对照《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资〔2025〕703号）可知，本项目不属于“两高”项目

符合

污染排放管控

1.农村生活污水处理：因地制宜地建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象。

2.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。

3.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。

4.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。

本项目不属于“两高”行业，运营期废水、废气、噪声均采取对应的污染防治措施；生产废水经沉淀处理后回用于生产线，废气处理后达标排放，固废按照属性交由对应的单位进行处置；噪声经减振、厂房隔声等措施处理后可达标排放

符合

环境风险防控

1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。

2.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。

本项目新建废水收集沉淀池及危废贮存库按照相关要求分区防渗，以降低环境风险的可能性
符合

序号

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

面积/长度（平方米/米）

本项目情况

符合性

1

汉中市

洋县
陕西省汉中市洋县重点管控单元1

大气环境布局敏感区重点管控区
空间布局约束

大气环境布局敏感重点管控区：

1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

13678.89 m2
本项目属于固废综合利用行业，不属于《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》中行业项目；本项目不属于重污染企业
符合

污染物排放管控

1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

本项目在运营期将优先使用新能源或清洁能源汽车
符合
③一说明

根据图1-1和表1-1中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。

3、与相关规划和政策的符合性分析

表1-2  本项目与相关规划和政策的符合性一览表
相关政策

内容

本项目情况

符合性

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）

第五章 第二节  持续推进重点污染源治理

加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料运输。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。

①本项目施工过程中采取隔挡、喷淋、覆盖防尘网等措施，减少施工扬尘的产生；运输过程中采取密闭、篷布遮盖等措施，冲洗水回用不外排；此外，定期对厂区地面进行洒水抑尘。

②本项目原料区及成品区进行三面围挡+顶棚处置。

③运营期生产区为封闭式车间，生产过程废气采取湿法除尘、喷淋洒水处理后达标排放；水稳料水泥、粉煤灰筒仓配套仓顶袋式除尘器处理后排放
符合

《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）

第五章 强化协同控制，持续改善大气环境

第二节：加强扬尘精细化管控

建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，严格执行施工工地“6个100%”抑尘措施，加大执法检查力度，依法查处各类施工扬尘违法行为，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、管廊等线性工程进行分段施工。大力实施“阳光运输”，推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。市中心城区及各县区建成区范围内未纳入保障类工程清单的施工工地要严格执行冬季错峰作业措施，并对保障类工程所用渣土车、砂石车和商砼车实行运输管控。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。

《洋县“十四五”生态环境保护规划》

第五章第二节—加强扬尘精细化管控

建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质、信用评价。重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。到2025年，全县矿山开采、建材生产行业的散装干物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

《汉中市大气污染防治条例》
第二章 监督管理

第十一条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定设置大气污染物排放口，安装大气污染防治设施，并确保正常使用，不得超过大气污染物排放标准和重点大气污染物排放总量控制指标排放。

第十三条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。监测结果由单位主管环境工作的负责人审核签字，原始监测记录至少保存三年。
①本项目原料及产品运输过程中采取密闭、篷布遮盖等措施，减少运输扬尘的产生；装卸物料时合理控制卸料高度；在厂区出入口设置沉淀池，定期对运输车辆进行冲洗，冲洗水回用不外排；此外，定期对厂区地面进行洒水抑尘。

②本项目原料区、成品区进行三面围挡+顶棚处置。

③运营期砂石及水稳料生产线废气采取湿法除尘，水稳料所用粉料传输粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器处理后达标排放
符合
《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》

加强堆场扬尘污染控制，建立物料堆场监管台账，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡和采取有效覆盖措施防治扬尘污染。装卸物料必须采取密闭或者喷淋等方式。易产生扬尘污染的物料堆场单位必须建设运输车辆冲洗设施，保持出入车辆干净，有效控制扬尘排放。
《洋县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（洋发〔2023〕6号）
加强堆场扬尘污染控制，建立物料堆场监管台账，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡和采取有效覆盖措施防治扬尘污染。装卸物料必须采取密闭或者喷淋等方式。易产生扬尘污染的物料堆场单位必须建设运输车辆冲洗设施，保持出入车辆干净，有效控制扬尘排放。
《汉中市水污染防治工作方案》（汉政发〔2016〕17号）
（二）狠抓工业污染防治。取缔重污染“10+3”小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。

专项整治重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属（铅、锌、汞、钒等）、印染、农副食品加工、原料药制造（含皂素）、制革、农药、电镀、石油开采及加工、果汁等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。

集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。
本项目洗砂废水、车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后综合利用。项目不属于重点行业，不在工业集聚区
符合
4、与砂石行业相关政策符合性分析

表1-3  与砂石行业政策符合性分析

文件

章节

具体要求

本项目情况

结论

《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）
推动绿色发展提升本质安全

生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。

①本项目砂石及水稳料生产过程废气采取湿法作业处理后达标排放，水稳料所用粉料传输粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器处理后达标排放；

②生产车间、成品库、原料库半封闭处理（三面围挡+顶棚），减少扬尘外逸

③洗砂废水循环利用，泥饼压滤后外运综合利用
符合

《汉中市关于促进砂石行业健康有序发展实施意见》汉发改委（〔2021〕280号）
积极推进砂源替代利用

6.支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等废弃资源生产砂石替代材料，实现绿色循环利用。

7.鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。按照交通运输部及陕西省建筑垃圾利用的相关技术规范要求，支持建筑拆迁固废资源用于公路项目建设。汉台区、南郑区、城固、西乡、勉县可统筹考虑在城区周边规划建立建筑垃圾集中加工厂，为公路、城市道路、建筑行业合理利用再生砂石材料及路基填筑提供料源。

本项目为花岗岩废料及建筑垃圾回收利用项目；所生产成品砂石、水稳料将作为建筑原料外售，满足周边设施建设需要
符合

《汉中市大气污染治理专项行动2025年工作方案》（汉气专班发〔2025〕5号）
聚焦影响秋冬季空气质量的重点行业、重点领域，突出问题导向，狠抓薄弱环节，利用春夏季有利时间，提前抓好环保绩效升级、工业企业深度治理、扬尘污染综合整治、道路清扫保洁、锅炉淘汰整治、散煤治理等工作，降低大气污染物排放总量，为秋冬季空气质量改善赢得时间和空间，推动空气质量持续改善
项目采取封闭式生产车间，仅保留出入口，原料及成品库三面围挡+顶棚处理，生产线废气采取湿法作业处理后达标排放，水稳料所用粉料装卸粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器处理后达标排放。厂区内定期洒水、运输车辆加盖篷布遮挡+车辆冲洗等措施抑尘

符合
5、选址符合性分析

（1）项目选址位于陕西省汉中市洋县龙亭镇龙亭村五组，地理位置图详见附图1。项目利用汉中市洋县龙亭镇龙亭村村民委员会现有闲置土地（详见附件租赁合同）进行建设，根据建设单位提供的土地证可知，该土地性质为建设用地-采矿用地（详见附件），本次项目为砂石、水稳料生产，因此项目建设与土地性质相符。

（2）项目选址与陕西汉中朱鹮国家级自然保护区最近距离约1510 m，详见附图2，因此本项目占地不涉及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区。项目所在地周边水电齐全，交通便利；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等重大环境敏感区分布，不在生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规划定的禁止建设区域。建设方在采取各项治污措施的前提条件下，废气、噪声可达标排放，生产废水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废妥善处置，对环境的影响可接受。
综上所述，该项目从环保角度分析选址是可行的。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来：

社会发展与文明进步根植于自然资源的有效供给，而资源有限、利用有度是实现可持续发展的核心准则。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“全面提高资源利用效率”，正是锚定了循环利用、绿色发展的时代方向。在此背景下，洋县龙亭镇龙亭村股份经济合作社拟建设龙亭村再生资源综合利用项目，以资源化利用为核心，为区域资源高效利用、生态保护与建设发展协同推进注入新动能。

本项目扎根陕西省汉中市洋县龙亭镇龙亭村五组，立足本地资源禀赋与建设需求，谋划实施龙亭村再生资源综合利用项目。本次拟以建筑垃圾、河道采砂物、矿山废渣大宗固废为原料，通过专业化加工生产砂石产品，并配套建设1座水稳料拌合站。项目直击建筑垃圾、矿山废渣等固废处置难题，建成后不仅能有效减少固废堆存带来的土地占用、生态影响，更能替代部分天然砂石开采，守护区域生态环境；同时，生产的砂石、水稳料可直接服务周边基础设施建设、工程施工等需求，实现生态效益、经济效益与社会效益的统一。
项目组成

具体组成及建设内容详见表2-1。
表2-1  项目建设内容及组成一览表

内容

工程名称

建设内容

主体工程

砂石加工区
位于厂区东南部，南北向布置，为1层封闭钢结构厂房（仅留出入口），占地面积约2100 m2，高为20m；车间设砂石生产线1条，主要设备包括颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、尾砂回收一体机等；年产砂石约48万t

水稳料生产区
位于厂区西北侧，占地面积约500 m2；建设一条水稳料生产线，包括砂石料传输、暂存、混合、卸料等工序。根据生产线需求共配套砂石骨料仓4个（每个10 m3），水泥罐、粉煤灰罐（100 t）各1个，用于暂存生产原料
辅助工程

办公区

位于厂区西北侧，占地面积约200 m2
原料堆场

位于厂区东北侧，设置半封闭原料堆场（三面围挡+顶棚），占地面积约1500 m2，高度约20 m，用于堆存各类原料
成品堆场

位于厂区西南侧，设置半封闭成品堆场（三面围挡+顶棚），占地面积约2500 m2，高度约18 m，用于堆存加工产生的砂石料
公用工程

供水

生产生活用水引自周边自来水管网
排水

施行雨污分流，雨水经厂区四周雨水渠收集后排出

生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田施肥；洗砂废水经混凝沉淀（废水收集池100 m3+混凝罐2个各200 m3+清水池100 m3）处理后循环利用；洗车废水经配套沉淀池（10m3）处理后回用，不外排；水稳料设备及罐车清洗废水经配套沉淀池（5m3）处理后回用，不外排
供电

接自国家电网

环保

工程

废水治理

生活污水经化粪池（10 m3）处理后用于周边农田施肥；

洗砂废水经混凝沉淀（废水收集池100 m3+混凝罐2个各200 m3+清水池100 m3）处理后循环利用；

洗车废水经配套沉淀池（10m3）处理后回用，不外排

水稳料设备及罐车清洗废水经配套沉淀池（5m3）处理后回用，不外排
废气治理

建设封闭式生产厂房，地面硬化；

①砂石骨料加工过程采用湿法作业，进出料口设置喷淋除尘装置；车间顶部设置喷雾除尘装置；砂石原料、成品堆场需进行三面围挡+顶棚处置；合理控制装卸料高度，顶部配备喷雾降尘装置；

②水稳料水泥、粉煤灰储罐顶部设仓顶脉冲袋式除尘器，装卸过程中产生的粉尘经处理后由储罐顶部的排气口有组织排放；

硬化厂区运输道路，定期洒水；设置洗车平台+沉淀池；运输车辆加盖篷布遮挡、加强车辆管理
噪声控制

选购低噪声设备，合理安排运行时间，并采取厂房隔声、优化生产设备布设等措施
固废处置

生活垃圾经收集后交由环卫部门处置；沉淀池底泥经压滤处理后在厂内一般固废暂存间暂存后定期外运综合利用；废润滑油、废油桶、含油废手套等经专用容器收集后置于危废贮存库，定期委托有危废处理资质单位处置

2、产品方案
表2-2  产品方案一览表  单位：t/a
序号

产品

规格

年产量
备注
1
机制砂
0~5 mm
12万

自用于生产水稳料约11.35万t，剩余外售
2
5-10石
5~10 mm
21万
自用于生产水稳料约18.95万t，剩余外售
3
1-3石
10~31.5 mm
15万
4
水稳拌合料
/
36万
外售
3、主要设备

本项目主要设备见表2-3。

表2-3  项目主要装置（设备）设施一览表

序号

设备名称

数量

1

砂石生产线
喂料机
2台
2

颚式破碎机

1台
3

圆锥破碎机

1台
4

振动筛

2套
5

输送机

7套
6
螺旋洗砂机

3台
7
尾砂回收一体机
2台
8
压滤机

1台
9
混凝罐（200 m3）
2套
10
水稳料生产线

砂石骨料仓（10 m3）
4台
11
水泥储罐100 t（配套脉冲袋式除尘器）
1套
12
粉煤灰储罐100 t（配套脉冲袋式除尘器）
1套

13
搅拌机

1套
14
输送机
5套
15
计量系统及卸料系统
1套
16
/

装载机
1辆
17
/

罐车

1辆
4、原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗情况见下表。
表2-4  项目原辅材料消耗情况一览表
序号

名称

消耗量

备注

1

建筑垃圾
25万吨
砂石生产线原料
外购

2
矿渣
12.2万吨
外购

3
河砂
12万吨
外购

4
絮凝剂

3 t/a
外购

5
碎石
18.95万吨
水稳料生产线
自产
6
砂料
11.35万吨
自产
7
水泥
1.9万吨
外购

8
粉煤灰
1.9万吨
外购

9
水

1.9万吨
供水管网
10
润滑油
0.6 t/a
外购

11
水（水稳料搅拌用水除外）
49317.2 m3/a

供水管网
12
电

50万kW.h/a

接入当地电网

砂石料来源：本项目所用原料来源于建筑垃圾、矿山废渣、河道开采砂石，其中建筑垃圾原料为已分选后的建筑废石料，该部分固废中不涉及其他废物。矿山废渣为非金属类矿渣，不含重金属，均为第Ⅰ类一般工业固废。河道砂石为洋县采砂规划河道中开采砂石，建设方后期将与水投公司签订采购协议。
絮凝剂：絮凝剂选用聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺是一种线型高分子聚合物，产品主要分为干粉和胶体两种形式。按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200~400万)和高分子量(>700万)三类。按其结构又可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。阴离子型多为PAM的水解体(HPAM)。聚丙烯酰胺的主链上带有大量的酰胺基，化学活性很高，可以改性制取许多聚丙烯酰胺的衍生物，产品已广泛应用于造纸、选矿、采油、冶金、建材、污水处理等行业。

润滑油：润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。润滑油的密度随其组成中含碳、氧、硫的数量的增加而增大，油品的危险等级是根据闪点划分的，闪点在45℃以下为易燃品，45℃以上为可燃品。一般选用润滑油时，闪点应比使用温度高20～30℃。一般润滑油的凝点应比使用环境的最低温度低5～7℃。倾点与凝点相近，但一般倾点高于凝点2～3℃。润滑油遇明火、高热可燃，燃烧分解产物有CO、CO2等有毒有害气体。稳定性好，禁忌物为硝酸等强氧化剂。

5、劳动定员及工作制度

厂内共10名员工，均为当地民工，厂内不设食宿。每天1班，每班8小时工作制，年工作300 d。

6、项目水平衡

本项目用水主要为①场地及物料抑尘用水；②车辆冲洗用水；③砂石生产线湿法作业用水、洗砂用水；④水稳料生产线拌合用水、设备及罐车清洗用水；⑤生活用水，详细情况分析如下：
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图2-1  项目运营期水平衡图  单位：m3/d
（1）场地及物料抑尘洒水

厂区运输道路及物料堆存场地内需定期洒水，其用水量较小，约1 m3/d，考虑降雨因素，全年用水量200 m3。且浇洒面积较大，此类水完全蒸发，不会形成径流。

（2）车辆清洗用水

根据《建筑给水排水设计手册》用水定额中汽车冲洗用水定额，冲洗载重车用水定额为80 L/辆·次。据核算，本项目运营期原料及成品量约110万t/a，运输车辆按30 t/辆计，则项目运营期间日进出车辆数约123辆，则日冲洗车辆用水约9.84 m3/d，污水产生系数按0.9计，则车辆冲洗废水产生量为8.856 m3/d。
（3）砂石生产线

①湿法作业用水：由于破碎和筛分输送环节粉尘产生量较大，建设方拟采用湿法作业。在喂料机、破碎机和振动筛进出料口及车间顶部安装自动喷淋装置，以降低粉尘量，湿法作业过程中用水量约为35 m3/d，废水少量（约1 m3/d）蒸发损耗，大多数（约31 m3/d）随物料带走，少量渗沥水（3 m3/d）通过生产线周边导流沟收集导流至废水收集池处理。

②洗砂用水
为保证建筑用砂产品质量，项目拟对砂料进行清洗，清洗过程中将产生一定的清洗废水。根据建设单位提供资料，洗砂用水量约为1.5 m3/t清洗料计算，项目总洗砂量（含泥）约13.2万t/a，日清洗砂料量约为440 t/d（砂料均含有一定的泥），则洗砂工序总用水量约为660 m3/d，其中设备运行过程水分损耗量33 m3/d（5%），砂料产品带走水量约80 m3/d（含水率20%），则项目洗砂废水为547 m3/d。洗砂废水经混凝沉淀处理后回用至湿法作业、洗砂工序，泥饼带走水约17.14 m3/d（含水率30%）。
水稳料拌合生产线

水稳料生产时拌合用水（63.3 m3/d）带入产品中不外排。

设备及罐车清洗用水：根据生产计划情况，搅拌机当天停止生产和罐车当天停止运输时必须冲洗干净，确保设备和车辆不损坏。根据建设方提供资料，每天冲洗水约3 m3/d，废水产生系数按0.9计，则废水产生量为2.7 m3/d。冲洗过程中砂石等废料可截留后回用于生产中，含泥的废水可经沉淀池（约5 m3）收集处理后回用于水稳料生产中，不外排。

（5）生活污水

本项目劳动定员10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）规定并结合当地同类企业实际，不在厂内食宿员工用水量按30 L/人·班计，则本项目生活用水量为0.3 m3/d，污水排放系数取0.8，生活污水产生量为0.24 m3/d，员工全年生活污水产生量为72 m3/a。

综上，具体水平衡见下图。

7、项目物料平衡
表2-5  项目砂石生产线物料平衡表    单位 t/a

输入

输出

建筑垃圾
250000
机制砂
120000
矿山废渣
122000
5-10石
210000
河道开采砂石
120000
13石
150000
絮凝剂

3
粉尘
2.615
/

/

泥饼
12000.385
总计
492003
总计
492003

表2-6  项目水稳料生产线物料平衡表    单位 t/a

输入

输出

碎石
189500

水稳拌合料

360000

砂料
113504

粉尘

0.0137

水泥
19000

收集尘

4.546

粉煤灰
19000

/

/

水
19000.56

/

/

总计

360004.56

总计

360004.56

8、厂区平面布置

本项目位于汉中市洋县龙亭镇龙亭村五组，砂石原料堆场位于厂区东北侧，砂石生产车间位于原料堆场南侧，由北至南依次为破碎、筛分、洗砂、废水收集沉淀等设施设备，砂石产品堆场位于厂区西南侧。水稳料生产线大致位于厂区西北侧，水稳料生产所用骨料来源于厂内砂石生产线砂石产品，水稳料所用水泥、粉煤灰储存于储罐位于水稳料生产线北侧；成品水稳料通过卸料斗直接卸料至罐车外运，不在厂区暂存。办公区位于厂区西北侧。出入口位于厂区北侧，洗车平台及沉淀池位于出入口南侧。

综上，厂区整体布置便于人员通行和物料运输，布局合理，具体见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程及产污环节
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图2-2  施工期工艺流程及产污环节图

1、工艺流程简述：

①清理场地内的杂物，平整场地；

②进行项目生产线基础工程建设，包括运输生产区及运输道路场地硬化、③搭建钢结构厂房，原料及产品堆场顶棚和围挡建设；

④安装相应的生产设备及配套设施；

⑤对施工时剩余的建筑材料进行清理分类收集后，进行工程验收。

2、主要产排污环节

（1）废气

施工期大气污染物主要包括扬尘、焊接烟尘、燃油机械及运输车辆尾气。

（2）废水

本项目施工产生废水为施工人员生活污水以及施工过程中产生的生产废水。

（3）噪声

施工噪声主要来源于开挖、运输等施工活动产噪机械。

（4）固体废物

施工过程中产生的固体废物包括土方开挖工程产生的弃土方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

二、运营期工艺流程及产污环节

1、砂石生产线工艺流程
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图2-3  项目砂石加工工艺流程及产污环节图
主要工艺流程简述：

（1）给料、破碎、筛分：外购的建筑垃圾、矿山废渣及河砂等原料通过铲车卸料至喂料机中，经皮带输送机输送至颚破机中进行粗破。经鄂破后的砂石料进行筛分，筛分后粒径≥31.5 mm的石子返回颚式破碎机中再次进行破碎，粒径＜31.5 mm的碎石继续进入圆锥破碎机中加工。经锥破后的砂石料在振动筛中多次通过均匀布孔的振动筛面，将颗粒大小不同的碎散物料筛分出来。粒径在10~31.5 mm及粒径5~10 mm的石子筛选出来通过输送带传送至相应成品库房暂存。粒径0~5 mm的砂料出料后进入洗砂工序。给料、破碎、筛分等过程会采取喷淋减少扬尘，但此过程仍会产生少量粉尘、设备噪声、废水。

（2）洗砂、尾砂回收：粒径0~5 mm的砂料进入洗砂机内，在水力的作用下使砂粒中夹杂的泥土被冲洗掉。所得细砂料经尾砂回收一体机收集后通过输送带传送至相应成品库房暂存。

湿法作业及洗砂废水经收集及混凝沉淀处理后清水回用至湿法作业、砂料清洗，沉淀池底泥经环保压滤机压滤降低含水率后制成泥饼，在厂内暂存区内暂存后外售。

2、水稳料生产线工艺流程

水稳料生产包括上料、搅拌混合和出料，详细工艺流程见下图。
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图2-4  水稳料生产工艺流程及产污环节图

主要工艺流程简述：

水稳料生产时由铲车将骨料铲运到对应的砂石上料仓，骨料由阀门落到皮带秤的皮带上，皮带机按照设定的转速连续输出所需骨料，然后由配料皮带机把骨料送入搅拌装置进料口。

水泥、粉煤灰分别由水泥储罐、粉煤灰储罐按照所需量经管道输送至搅拌装置内，进入搅拌机的料斗内，搅拌机在搅拌过程中计量加水。当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。此后，均匀的物料由出料口到斜皮带机上，经斜皮带机输送到接料斗内，等运料车来后，开启接料斗，装车后，运往施工现场。由于水稳拌合料较湿润，下料过程中不易产生粉尘。

3、主要产排污环节

（1）废气

经分析，项目运营期废气主要为原料装卸粉尘、堆场扬尘，砂石产品加工粉尘，水稳料生产粉尘，运输扬尘与车辆产生的燃油废气。

（2）废水

本项目废水主要为洗砂废水、湿法作业废水、水稳料生产设备及罐车清洗废水、车辆冲洗废水和员工生活污水。

（3）噪声

本项目噪声源主要是喂料机、破碎机等机械设备及运输车辆产生的噪声。

（4）固废

项目运营期固废主要为生活垃圾、压滤泥饼和机械设备维护保养过程中产生的废润滑油、废油桶、含油废手套。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于汉中市洋县龙亭镇龙亭村五组，本次利用洋县龙亭镇龙亭村村民委员会闲置建设用地建设本项目，现场踏勘时该场地为空地，正在进行土地平整。根据现场调查，该场地原为二里沟砖厂，现已废弃，场地内原有设施设备已拆除，近几年未进行过其他生产活动，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状
1、常规污染物

本项目位于汉中市洋县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区。项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准。本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报（2026-1）2025年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（2026年2月4日）数据，洋县空气优良天数341天，见表3-1。

表3-1  项目所在区域环境质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度/(μg/m3)

标准值/(μg/m3)

占标率

达标

情况

PM10
年平均质量浓度
42
60
70.00%
达标
PM2.5
年平均质量浓度
28.5
30
95.00%
达标
SO2
年平均质量浓度
6
60
10.00%
达标
NO2
年平均质量浓度
14
40
35.00%
达标
CO
保证率日平均第95百分位数
1200
4000
30.00%
达标
O3
90%保证率8小时平均质量浓度
120
160
75.00%
达标
从2025年环境空气质量监测数据来看，上述污染物在对应评价指标下的现状浓度均达标。
2、特征污染物
本项目运营期大气特征污染物为TSP，本次项目引用《陕西大秦鹦农业科技有限公司净菜、预制菜产业链项目监测报告》中的环境质量现状监测数据，监测时间为2025年4月22日~2025年4月24日。从监测期至今，项目周边未发生重大环境变化，目前该项目未投产。监测点位位于本项目地西侧1.85 km处，相隔距离＜5 km，监测时限未超过三年，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中质量数据有效性的相关要求。引用监测点位图见附图4，结果如下。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息表

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址的方位

相对厂界距离/m

X

Y

1#项目地下风向

744465

3677597

TSP

2025.4.22~2025.4.24

西侧

1850

表3-3  区域环境TSP现状监测结果

监测点

污染物

平均时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

1#项目地下风向

TSP

24h

0.3

0.116~0.139

47

0

达标

根据监测结果可知，项目区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095­2026）的二级标准限值要求。

二、地表水环境质量现状

评价区域主要地表水体为汉江，根据汉中市生态环境局2026年第1期环境质量通报可知，汉江蒙家渡省控监测断面处水质类别为Ⅱ类，本项目位于蒙家渡监测断面上游（北侧）约3.4 km。通过类比分析，项目所在区域水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质要求。

三、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界周边50 m范围内无声环境保护目标，因此，本项目不对项目周边的声环境质量现状开展监测工作。

四、生态环境质量现状

本项目位于洋县龙亭镇，周边区域以农田、村镇等人工生态系统为主，据调查项目区无大中型野生保护动物栖息以及珍稀保护植物集中分布，项目占地为建设用地，区域不涉及生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	一、大气环境保护目标
根据调查，项目周边500 m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区，项目外环境关系相对简单，厂界北侧、东侧、南侧为农田；西侧为养鸡场（正在建设）。综上，项目大气环境保护目标（见附图5）见下表。

表3-4  项目大气环境保护目标一览表

名称

坐标/m
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界最近距离（m）

X

Y

1

746511
3677730
龙亭村居民
人群健康
环境空气二类区

NE
165
2

746434
3677886
龙亭镇移民安置点
N
297
3

746841
3677562
龙亭村居民
E
400
4
746144
3677859
龙亭村居民
NW
356
5
746004
3677445
马家湾居民
W
311
6
746117
3676992
马家湾居民
SW
460
二、声环境保护目标

经现场踏勘，项目厂界50m范围无声环境保护目标。

三、地下水环境保护目标

根据现场调查，项目所在地周边500m范围内存在龙亭镇龙亭村集中式水源地二级保护区，项目地下水环境保护目标分布图详见附图6。
表3-5  本项目地下水环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

相对方位及距离

保护内容

地下水
龙亭镇龙亭村集中式水源地
NE，距二级保护区350 m

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ш类水质标准
四、生态保护目标

项目位于洋县龙亭镇，周边为农田和农村住户区，项目用地性质为建设用地，不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水：污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中Ⅱ类水域禁止新建排污口的规定。

2、施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）排放限值；项目运营期砂石骨料生产线废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值要求，水稳料生产线有组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1中排放限值要求，全厂无组织废气从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中排放限值。

表3-6  废气排放标准一览表
污染物种类

排放标准相关要求

施工期

施工扬尘

监控点

执行标准

施工阶段

小时平均浓度限值
周界外浓度最高点

《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）
拆除、土方及地基处理工程
≤0.8mg/m3
基础、主体结构及装饰工程
≤0.7mg/m3
运营期

污染物

排放形式

执行标准

监控点

排气筒高度

排放速率

浓度限值（mg/m3）

颗粒物

有组织

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
排气筒

15m

3.5kg/h

120

无组织

周界外浓度最高点
/

/

1.0

颗粒物

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
生产过程
生产设备
污染物
排放限值mg/m3
无组织排放限值mg/m3
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风设备生产
颗粒物
20
0.5
3、施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相关要求；运营期项目四侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类功能区标准。
表3-7  噪声排放标准          单位：dB（A）
执行标准

标准值

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

60
50
4、一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标


	由于地方生态环境主管部门未下达核定的总量控制指标，在“十四五”规划期间，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确确定实施总量控制的四项污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物；本项目均不涉及。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（一）大气环境保护措施
施工期废气主要为施工扬尘、道路扬尘、焊接废气、施工机械、运输车辆尾气等。
施工期废气防治措施：
1、扬尘

为进一步减轻施工扬尘对周边环境空气及环境敏感点的影响，评价要求项目施工期间应严格执行《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）的通知》（汉发〔2023〕7号）中的如下措施要求。

a、施工单位必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，制定空气重污染应急预案，在政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，同时对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗；

b、堆存、装卸、运输砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘；

c、建筑工地施工现场主要道路必须进行硬化处理，其余场地必须绿化或固化；

d、减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输，严查渣土车沿途抛洒；

e、禁止现场搅拌混凝土、砂浆作业，必须使用商品混凝土。

2、焊接废气

钢结构厂房焊接过程中会产生焊接烟尘，建设方拟采取环保型焊接工艺，由于焊接过程为间歇性，焊接烟尘产生量较小，且厂房离住户较远，自然流通后对外环境影响较小。
3、施工机械、车辆尾气污染控制措施

运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。

（二）水环境保护措施
建设项目施工期废水为施工生产废水和施工人员生活污水。

1）生产废水

运输车辆和机械的洗刷产生一部分洗刷废水，其主要污染物是SS。由于本项目施工期较短，对于施工废水建议在工地内设置临时沉淀池，使废水经沉淀处理后循环使用。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，防止雨水冲刷。

2）施工生活污水

施工人员生活污水经场地化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排。

（三）施工噪声保护措施
项目施工过程中应做好噪声污染防治措施，具体措施如下：
1、施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；同时，严格按照汉中市的有关规定，夜间（22：00-6:00）禁止施工。
2、高噪声设备夜间停止施工，同时优化施工设备布局，高噪声设备远离周边住户布置，同时对高噪声设备采取合理的隔声减振措施。
3、选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，禁止夜间运输，进入居民区时应限速行驶。
4、避免强噪声机械持续作业，非工艺要求时必须严禁夜间施工。如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。
5、材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。
6、加强施工人员的管理和教育，在施工中减少不必要的金属敲击声。采取上述措施后，可有效降低施工期间噪声对周边敏感点的影响。
由于本项目工程量较小，施工周期较短，在采取上述措施，加强和周边群众沟通的基础上，项目施工期产生的噪声影响能够降到可接受的程度。

（四）固体废物保护措施
1）弃土方及建筑垃圾
本项目施工期会产生少量土方，同时还会产生少量的施工建筑垃圾，主要为废砂浆和废建材等。施工建筑垃圾均外运至当地政府指定地点堆放；土石方可用于填平地面标高，或用于后期绿化覆土。

2）生活垃圾

本项目施工期较短，故日常产生的生活垃圾较少。项目场地设置垃圾桶进行分类收集，定期送至就近垃圾收集点。

综上所述，项目施工期间各类固体废物均可得到有效处置，对环境的影响较小。
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	一、废气环境影响及保护措施
项目运营过程废气主要为物料装卸粉尘、堆存粉尘，砂石破碎、筛分等加工粉尘，运输扬尘，以及运输车辆产生的燃油废气。

1.砂石加工粉尘

源强核算：本项目砂石加工区粉尘主要产生在破碎、筛分环节。项目年产建筑骨料、砂料等共约48万t。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“3039其他建筑材料制造行业”，砂石骨料破碎、筛分工艺产污系数为1.89kg/t产品。则本项目破碎、筛分粉尘产生量约为907.2 t/a，产生速率为378 kg/h。

治理措施及排放情况：项目生产厂房拟为封闭式厂房（仅保留进出口）。项目破碎筛分等工序均布置在封闭式生产厂房内；同时拟采取湿法作业，在破碎机、筛分机等设备进出料口设置喷淋装置，保证物料表面湿润，湿法除尘效率以90%计；同时生产厂房封闭（仅保留进出口），约90%的粉尘会在厂房内沉降（阻隔效率参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5），并对未沉降的逸散性粉尘采用车间顶部喷雾除尘设施，喷雾除尘效率可达到74%左右（参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5），本次评价按74%计，经上述治理措施后，砂石生产厂房无组织粉尘排放量约为2.359 t/a，排放速率为0.98 kg/h。

措施可行性分析：由于本行业无《排污许可申请与核发技术规范》相关规定，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“3039其他建筑材料制造行业”，建筑固体废弃物等原料破碎、筛分工艺中采用湿式除尘技术治理效率可达90%。同时参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水，可达到74%的控制效率，密闭式堆场控制效率为99%，本项目车间顶棚设置水喷雾除尘设备，控制效率取74%；生产厂房封闭（保留出入口），故本次控制效率按90%考虑，因此项目所采取措施可行。
2.砂石物料装卸、堆存粉尘

①卸料粉尘

源强核算：

根据建设单位提供资料，项目原料通过汽车运输至厂区原料堆场内，通过卡车倾倒的方式完成卸料。卸料过程中会有粉尘产生。其排放因子参照《逸散性工业粉尘控制技术》【（美）奥里蒙（Orlemann,J.A.）等编著；张良壁，刘敬严编译；中国环境科学出版社；1989年12月出版】中第十八章 粒料加工厂 碎石卸料（卡车）的排放因子为0.02 kg/t，本项目砂石生产线需运输砂石原料总量约49.2万t/a，卸料粉尘产生量为9.84 t/a，产生速率为4.1 kg/h。
治理措施及排放情况：

项目原料库房拟采取半封闭（进行三面围挡+顶棚）及地面硬化措施；原料采取皮带输送进入生产线，装卸过程中对砂石料进行喷雾降尘。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后，可达到74%的控制效率，同时根据附录5堆场类型控制效率可知，密闭式控制效率为99%（由于装卸料在封闭区间内，仅保留出入口，故本次按90%考虑），采取措施后项目原料卸料过程粉尘排放量为0.256 t/a，排放速率为0.1 kg/h。

可行性分析：

由于无本项目所属行业排污许可申请与核发技术规范相关规定，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法和《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录分析，物料卸料过程中使用喷雾降尘和堆场半封闭的措施可行。

②装料粉尘

项目成品砂和石子含水率较高，成品采取皮带输送进入成品料仓，因此成品在装料过程中粉尘产生量较少，可忽略不计。

③堆存粉尘

项目成品库房为半封闭（进行三面围挡+顶棚），可减少成品堆存粉尘对周围大气环境的影响，且储存的物料本身具有一定的含水率，故风力起尘可能性不大，要求项目单位定期对堆场表面进行洒水，以进一步减少风力起尘的可能性。

采取以上措施后，本项目砂石生产线粉尘产生及排放情况见下表。

表4-1  项目砂石骨料生产过程粉尘产生及排放情况表

污染源

产生量t/a

治理措施

无组织排放量t/a

措施

处理效率

加工粉尘

907.2
生产厂房封闭（保留出入口）；湿法作业；车间顶棚设置水喷雾除尘设备

湿法作业除尘效率90%，厂房阻隔率90%，喷雾除尘效率74%
2.359
物料装卸、堆存粉尘

9.84
原料及成品堆场半封闭；卸料和铲料时对物料进行喷洒水预处理进行降尘

喷洒水除尘效率74%，半封闭堆场阻隔效率90%
0.256
3.水稳料生产废气

项目水稳料所用砂石原料为砂石生产线自产，生产厂房为封闭生产车间，砂石原料含有一定的含水率，因此转运过程中扬尘产生量较小。生产时不同粒径的骨料由骨料仓的阀门落到配料皮带机上，骨料传送至搅拌装置进行机械搅拌，拌合好的物料再通过皮带输送至出料斗，从进料斗到出料斗各设备之间的物料输送均采用封闭式皮带输送机进行。输送过程中产生的粉尘较少。外购水泥储存于水泥罐中，水泥的计量、送料设备均为全封闭式，直接输送至搅拌罐中，过程中产生的粉尘较少。水稳料搅拌过程采用洒水器均匀喷水，搅拌设备为封闭式搅拌，搅拌后产品具有压实所需要的含水量和湿润度，不易起尘。要求建设单位做好下料斗的封闭和传送带封闭，确保封闭式搅拌，减少生产过程中对周边环境的影响。

因此水稳料生产线产尘环节主要为水泥、粉煤灰装卸粉尘。
源强核算：
本项目水泥及粉煤灰通过罐车运至厂内，散装水泥、粉煤灰车的输送管路与储料筒仓的进料管路相接，通过运输车的气体压力将罐内粉体输送到水泥罐及粉煤灰罐中。水稳拌合料生产线设置1个水泥储罐，1个粉煤灰储罐，产污源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》【（美）奥里蒙（Orlemann,J.A.）等编著；张良壁，刘敬严编译；中国环境科学出版社；1989年12月出版】中第二十二章 混凝土分批搅拌厂 表22-1中卸水泥至高架贮仓的排放因子，为0.12 kg/t。项目年使用水泥1.9万t，粉煤灰1.9万t，则水泥装卸粉尘产生量为2.28 t/a，粉煤灰装卸粉尘产生量为2.28 t/a。

治理措施及排放情况：根据建设单位提供资料，项目水泥罐及粉煤灰罐顶部分别安装仓顶除尘器，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表”，袋式除尘器去除效率为99.7%。本项目脉冲袋式除尘器去除效率取99.7%，废气处理后经筒仓顶部的排气口排放（距地面不低于15 m）。则水泥筒仓及粉煤灰筒仓物料输送过程中颗粒物排放量均为0.00684 t/a。除尘器过滤风量以5000 m3/h计，参照散装水泥罐车卸料速率1.5 t/min，经核算此生产线水泥筒仓及粉煤灰筒仓卸料时间约为211 h/a。则项目水稳料生产时筒仓物料输送粉尘产排污量详见下表。

表4-2  项目水稳料生产筒仓物料输送粉尘产排污量
污染物

产生量（t/a）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
标准值（mg/m3）
排气筒编号
颗粒物

水泥筒仓
P1

2.28

0.00684
6.483

20
DA001
粉煤灰筒仓
P2

2.28

0.00684
6.483

DA002
可行性分析：参照《污染源源强核算技术指南 水泥工业》附录C水泥工业废气污染防治可行技术，项目物料筒仓采用的脉冲袋式除尘器为其推荐污染防治可行技术，因此该措施可行有效。

达标分析：由上述分析可知，本项目筒仓物料输送储存粉尘在经过脉冲布袋除尘器处理后由仓顶排气口排放（不低于15 m高），颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1中标准限值，可以达标排放。
4.排气筒设置合理性分析
项目水稳料生产线水泥及粉煤灰筒仓DA 001~DA 002排气口颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）。根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）P 5要求，4.3.3除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15 m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3 m以上。

根据建设方提供资料，本项目水泥及粉煤灰粉料筒仓高度约20 m，仓顶排气口DA 001~DA 002高度约23.5 m，所设排气筒高于15 m且满足高出本体建（构）筑物3 m以上的规定。因此本项目排气筒高度设置合理。

5.达标性分析

①有组织粉尘达标性分析：根据前文分析，水稳料生产线物料筒仓DA001~DA 002排气口有组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1中的标准限值。

②无组织粉尘达标性分析：

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，评价采用推荐的AERSCREEN估算模式对砂石无组织生产废气排放进行估算，详细估算结果如下。

表4-3  厂区无组织粉尘污染物排放参数

面源

面源起点坐标/m

面源海拔/m

与正北方向夹角

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）
X

Y

TSP

厂房
746376
3677529
475
20
100
50
20
2400

正常

1.09
估算结果如下表所示：
表4-4  厂区无组织粉尘排放源估算模型计算结果表

污染物

最大落地浓度距离（m）

最大落地浓度（μg/m3）

TSP

130
290.66
考虑到砂石骨料生产线无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准（1.0 mg/m3），水稳料生产线无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）标准（0.5 mg/m3）。综合判定后，全厂运营期间无组织粉尘从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）标准（0.5 mg/m3）。由上表可知，项目全厂无组织粉尘最大落地浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）标准（颗粒物0.5mg/m3），故全厂无组织粉尘运营期可做到达标排放。

6.运输扬尘

源强核算：车辆行驶按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮所造成的。

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

Q[image: image8.wmf]'

——运输途中起尘量，kg/a；

Qp——运输量，t/a；

V——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，吨/辆；

P——道路表面粉尘量，kg/m2；

L——运输距离，km。

运输车辆在厂区内累计行驶距离按200m计，厂区道路表面粉尘量按0.2 kg/m2，车速以5 km/h计；项目生产线合计年运输量约110万t，汽车载重量约30t/辆。经计算，厂区道路汽车运输扬尘产生量约1.599 t/a。

治理措施：厂区主干道将硬化，项目运行期间采取道路清扫、定期洒水和车辆冲洗措施，同时采取运输车辆密闭、篷布遮盖等措施，可有效减少汽车运输扬尘，预计可减少80%左右，则汽车运输扬尘排放量约0.32 t/a。

7.车辆运输燃油废气
运输车辆进出项目区域会产生一定量的汽车尾气，主要有CO、NO2和HC等污染物，建设方将优选新能源或清洁能源车辆，由于车辆停放于项目露天区域，尾气易于扩散，经大气扩散稀释后对环境影响较小，因此对运输等产生的汽车尾气不做定量分析。
8.环境影响分析

本项目生产厂房为封闭式，砂石生产线破碎、筛分等工序采取湿法作业，车间顶棚设置喷雾除尘装置，厂区无组织粉尘最大落地浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）标准值0.5 mg/m3的排放监控浓度限值。同时原料及成品库房地面硬化及半封闭（进行三面围挡+顶棚）；卸料和铲料时对物料进行喷洒水预处理降尘可有效减少物料装卸、堆存粉尘。水稳料生产线物料输送粉尘经仓顶布袋除尘器处理后经仓顶排气口排放。厂区车辆运输扬尘采取道路硬化、洒水抑尘、车辆冲洗等措施后可有效减少。项目位于环境空气质量达标区，最近大气环境保护目标为东北侧龙亭村住户，位于项目区上风向处。因此根据上述分析，项目运营期废气经有效治理后对周边环境影响不大。

9.非正常工况下废气排放情况及处理措施

本项目后期运营过程中会不可避免地出现生产设备故障等非正常工况，根据企业介绍，非正常工况发生的频次约为1～2次/a。废气排放情况见下表：
表4-5  项目非正常工况大气污染物排放量核算表

生产线

污染物

排放量kg
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
非正常排放原因

单次持续时间

年发生

频次

水泥筒仓排气口DA001
颗粒物

1.9
2161
1.9
布袋除尘设施失效，去除效率为0

1h
1次
粉煤灰筒仓排气口DA002
1.9
2161
1.9
1h
1次

遇此情况，环评建议企业应立即停止生产并采取如下措施：

①企业应按照环评要求定期检查袋式除尘器，为保证布袋除尘器效率，要求定期更换布袋，确保其正常运行；

②按照监测要求对项目废气定期进行检测，防止废气超标排放。
10.监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，建设单位应定期开展污染源及环境监测，及时掌握产排污规律，加强污染治理。参照《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ 848-2017），项目全厂运营期污染源与环境监测计划见下表。
表4-6  大气排放口基本信息表

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标/m
排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

排气温度/℃

排放口类型

X

Y

水泥筒仓排气口DA001

颗粒物

746407
3677527
23.5
0.2

常温

一般排放口

粉煤灰筒仓排气口DA002

颗粒物

746419
3677531
23.5
0.2

常温

一般排放口

表4-7  项目废气监测计划一览表

废气形式

监测点位

监测指标

监测频率

执行标准

有组织

DA 001、DA 002
颗粒物

1次/两年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

无组织

厂界上风向1个，

下风向3个

颗粒物

1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

二、地表水环境影响分析

根据前文水平衡分析，本项目废水主要为①车辆冲洗废水；②砂石生产线湿法作业废水、洗砂废水；③水稳料生产线设备及罐车清洗废水；④生活污水，详细情况分析如下：

（1）车辆冲洗废水

源强核算：结合前文水平衡分析可知，本项目运营期车辆冲洗废水产生量约8.856 m3/d。

治理措施：厂区出入口拟设置一个车辆冲洗沉淀池（10 m3），车辆冲洗废水经洗车台+沉淀池处理后回用。
可行性分析：车辆冲洗水污染物主要为悬浮物，简单沉淀后及时回用，车辆冲洗用水对水质要求不高，因此项目车辆冲洗废水可被妥善处置并回用，处理措施可行。

（2）砂石生产线废水

源强核算：①湿法作业废水：砂石骨料湿法作业过程中用水量约为35 m3/d，废水少量（1 m3/d）蒸发损耗，大多数（31 m3/d）随物料带走，少量渗沥水（3 m3/d）通过生产线周边导流沟收集导流至废水收集池处理。②机制砂清洗废水：根据前文核算，项目水洗砂废水产生量为547 m3/d（68.375 m3/h）。洗砂废水经混凝沉淀处理后回用至洗砂、湿法作业等工序。

治理措施及排放情况：砂石湿法作业及机制砂清洗废水进入污水池（100 m3）+混凝罐（2×200 m3）+清水池（100 m3）进行混凝沉淀处理，处理后废水回用至洗砂等工序。沉淀池底泥经压滤机压滤为泥饼后在厂区暂存外运处置，压滤过程中沥出的水经导流渠回流至沉淀池内循环利用。
可行性分析：项目砂石生产线混凝罐顶部为圆形结构，下部为锥体。利用上部安装的中心管把物料送至底部，使物料增稠，底泥由罐底部的底流口卸出，上部产生的澄清液由顶部的环形溢流堰溜槽排入沉淀池。同时，混凝罐加入混凝剂加速混凝沉淀，出水悬浮物约为50 mg/L。根据建设方提供的设备说明可知，本项目单个混凝罐废水处理能力约100 m3/h，共为200 m3/h；通过添加混凝剂可有效加快絮凝的速度，项目洗砂废水及湿法作业废水产生量为550 m3/d（68.75 m3/h），废水产生量小于混凝罐废水处理能力，则本项目混凝罐满足废水处理要求。因此生产废水经混凝沉淀、压滤处理后回用可行。底泥经压滤机压滤后清水返回生产工序，压滤后的泥饼外运综合利用。

同时参照《排污许可证申请与合法技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），排污单位厂内综合污水可采用物化法处置，废水排放去向为回用、排入公共污水处理设施、入江河等。本项目机制砂清洗废水主要为悬浮物，废水经混凝沉淀后回用，处置方法属于物理法，污水去向为回用，因此属于规范中的可行技术。

（3）水稳料拌合生产线废水

源强核算：根据前文，设备及罐车清洗废水产生量为2.7 m3/d。

治理措施：设备及罐车冲洗过程中砂石等废料可截留后回用于生产中，含水泥的废水经沉淀池（约5 m3）收集处理后回用于水稳料生产中，不外排。

可行性分析：设备及罐车清洗废水污染物主要为悬浮物，简单沉淀后及时回用，清洗用水对水质要求不高，因此处理措施可行。

（4）生活污水
根据前文水平衡可知，全厂生活污水产生量为0.24 m3/d，其主要污染物为COD、氨氮等。

治理措施：厂区拟设化粪池约10 m3，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。

可行性分析：厂区化粪池容积足以满足运营期间生活污水的暂存及处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡型生活处理构筑物。根据调查项目北侧、东侧和南侧500m范围内有大量农地，足以接纳项目所产生的生活污水。综上，本项目生活污水处理措施可行。

三、噪声环境影响分析

1、噪声源强

项目运营期噪声为给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备及装卸运输过程产生的噪声，噪声源强在80~90dB(A)之间。各主要噪声源、声压级及治理措施具体见下表。

表4-8  各设备噪声声级一览表   单位：dB(A)

序号
噪声源
数量
产生源强
类型
治理措施
排放源强
1
喂料机
2台

85
稳态
选用低噪声设备，合理布局；设置减振垫、厂房密闭隔声、距离衰减等

<65
2
颚破机
1台
90
稳态

<70

3
圆锥破碎机
1台
90
稳态

<70

4
振动筛
2套
85
稳态

<65

5
洗砂机

3台
85

稳态

<65

6
细砂回收一体机
2台
80

稳态

<60

7
皮带输送机
7套
80

稳态

<60

8
搅拌机
1套
80

稳态

<60

9
计量系统及卸料系统
1套
80

稳态

<60
10
输送机
5套
85

稳态

<65

11
压滤机
1台
85

稳态

<65

12
风机

2台
85
稳态

设置减振垫

<65

13
水泵
2台
85

稳态

地下，厂房隔声
<60
14
运输车辆
2辆

85
非稳态

限速限载，途经住户时减速慢行

<65

根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 
[image: image9.png]


（B.1）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

②噪声源在预测点的声压级：
[image: image10.png]r
Ly(r)= L,y ~20lg




式中：Lp（r）－－预测点的声压级，dB（A）；

Lp0-－点声源在r0距离处测定的声压级，dB（A）；

r--点声源距预测点的距离，m。

③声源在预测点产生的等效声级贡献值：

Leq=10Lg[
[image: image11.wmf]å
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式中：Leq（总）--预测点的总等效声级，dB(A)；

Leqi--第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)；

n--噪声源数。

④室外声源：
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式中：
[image: image13.wmf](
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—噪声源在预测点的声压级，dB（A）；


[image: image14.wmf](
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—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r0—参考位置距声源中心的位置，m；

r—声源中心至预测点的距离，m；
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—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB（A）。

本项目夜间不生产，经预测可知，运营期内生产车间噪声达到厂界时的情况如下表所示。
表4-9  项目厂界噪声贡献值结果统计表  单位：dB(A)

预测方位
最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

昼间
东侧

21.6
-9.1
1.2

昼间

36.4
60
达标

南侧
21.1
-19.6
1.2
昼间
35.9
60
达标
西侧
-42.5
15.2
1.2
昼间
33
60
达标
北侧
-10.2
11
1.2
昼间
37.4
60
达标
表中坐标以厂界中心（107.643295,33.208354）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
由上述计算结果可知，本项目运营过程中产生的噪声经基础减振、厂房隔声、绿化及距离衰减后，厂界四侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类限值要求。项目厂界50 m范围内无声环境敏感目标，因此项目对周边敏感点声环境影响较小。

2、噪声监测

按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》，建设单位应开展环境噪声监测，要求具体如下表。
表4-10  噪声自行监测一览表

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

厂界四周

噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准

四、固体废物对环境影响分析

本项目运营期水泥及粉煤灰筒仓颗粒物经仓顶脉冲袋式除尘器收集处理，除尘器收集粉尘定时由卸料口自动流入罐内。上述物料根据固废鉴别通则，不属于固废，本项目主要固废为生活垃圾、泥饼、废润滑油、废油桶、含油废抹布等。

1、生活垃圾

产生情况：根据前文分析，项目全厂员工合计10人，生活垃圾产生系数按每人0.38 kg/d计算，工作天数300 d/a，则运营期全厂生活垃圾合计产生量1.14 t/a。
治理措施：生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理。

2、泥饼

产生情况：为保证机制砂的产品质量，破碎后的机制砂需进行清洗，根据项目方提供的资料，原料含泥量约10%，则干泥量共约1.2万t/a。机制砂清洗废水经混凝沉淀后回用，沉淀池内底泥经压滤机压滤脱水后含水率可降至30%左右，则泥饼的产生量约为1.7万t/a。泥饼主要成分为破碎石粉、泥土及絮凝剂。
治理措施：泥饼在厂内暂存时不可露天堆放，需妥善置于一般固废暂存场所内。堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定和要求，具体应做到几点：①做好三防措施，防止粉尘污染；堆存过程中禁止危险废物和生活垃圾混入；②做好地面硬化和防渗；③一般固废临时堆场周边应设置导流渠，渗水导流至沉淀池中；④建设单位应建立检查维护制度，发现损坏可能或异常，应采取必要措施，保证正常使用。

根据建设方提供资料，建设方拟将泥饼在厂区东南角一般固废暂存区（50 m2）暂存后定期外运综合利用，此泥饼主要用于砖厂制砖或矿山生态修复。
3、危险废物

产生情况：项目使用的加工或运输设备，在检修过程中会产生废润滑油、废油桶、含油手套。由于本项目现场维修仅进行设备检修和保养，不在厂区对设备进行大修，因此维修危废产生量比较少。项目投运后全厂废润滑油量约为0.1 t/a、含油废抹布约为0.03 t/a、废油桶量约为0.05 t/a。
治理措施：

根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废润滑油、含油废抹布、废油桶属于危险废物，建设单位应将其采用专用容器包装后暂存于危废贮存库，定期交由有危废资质单位处置。
危废贮存设施设置要求：建设单位将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中相关要求规范建设危废贮存库，包括铺设防渗材料、做好张贴标识、设置托盘、台账记录等工作。各危险废物应分别单独收集贮存；贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。危废贮存库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危险废物堆场应防风、防雨、防晒。不兼容的危险废物不能堆放在一起。贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。

危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置；还应保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。除此之外，应建立危废管理档案，设置管理台账记录。

本次项目拟在厂区西南侧设置危险废物贮存库（5 m2）对产生的危废进行暂存，并定期交由有危废资质单位进行处理。项目固体废物产排特性见下表所示。
表4-11  本项目运营期固体废物产排特性表

产排

特性
污染物

生活垃圾
泥饼
废润滑油
废油桶
含油废手套

产生

环节
员工生活
压滤
设备维护保养
属性
生活垃圾
一般工业固体废物

危险废物分类HW08
危险代码900-214-08
危险废物分类HW49
危险代码900-041-49

主要有毒有害物质
/
/
废矿物油
废矿物油
物理

性状
固体
固液体
液体
固体
环境危险特性
/
/

毒性T,易燃性 I
毒性T/感染性In
年产

生量
1.14 t/a
1.7万t/a（含水率30%）
0.1 t/a
0.05 t/a

0.03 t/a

贮存方式
袋盖塑料垃圾桶收集
暂存于一般固废暂存区
钢质桶收集后置于危废贮存库内
含油手套采用塑料桶收集后与废油桶一起放置在危废贮存库内
利用处置方式和去向
交环卫部门

处置
外运制砖或矿山生态修复
交由有危废资质单位处置
利用或处置量

100%处置

综上，建设单位在采取上述措施后，项目运营期固废均可实现资源化或无害化处置，产生的固体废物对周围环境影响较小。

五、土壤

1、土壤污染影响

本项目在非正常状况下，①土壤污染源主要为：沉淀池、化粪池、危废贮存库以及润滑油储存区等；②污染物类型：生产废水污染物主要为SS；生活污水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N等；润滑油、废润滑油污染物主要为石油烃类物质。③污染途径：沉淀池、化粪池破损，废水经地面漫流和垂直入渗，污染土壤环境；润滑油储存容器及危废收集容器破裂，污染物经地面漫流和垂直入渗，从而对土壤环境产生一定影响。

2、防控措施

1）源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

2）分区防治措施

根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，其中危废贮存库、油类物质储存区、化粪池进行重点防渗，其中危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗要求进行防渗。生产区、污水收集沉淀池、一般固废暂存区等区域一般防渗，厂区剩余区域简单防渗。通过采取以上措施并加强管理后，项目不会对周边土壤产生影响。

地下水

1、水文地质条件
查阅相关资料，项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙水。松散岩类孔隙水赋存于第四系全新统-更新统冲洪积砂砾石层中，其间夹有2～3层暗灰色淤泥质亚粘土、亚砂土层，呈透镜体分布，含水层平均厚度在45 m左右，水位埋深一般在10~20m，渗透系数在1 m/d左右，单井涌水量80～150 m3/h。
2、地下水影响分析
在正常工况下，本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；本项目润滑油储存于专用桶内，少量危废等采用防渗防漏的专用容器盛装密封置于危废贮存库，对地下水环境基本不会产生影响。

在非正常工况下，①土壤污染源主要为：沉淀池、化粪池、危废贮存库以及润滑油储存区等；②污染物类型：生产废水污染物主要为SS；生活污水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N等；润滑油、废润滑油污染物主要为石油烃类物质。③污染途径：沉淀池、化粪池破损，废水污染物通过垂直入渗进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。润滑油储存容器及危废收集容器破裂，污染物经垂直入渗进入包气带，从而对地下水环境产生一定影响。

3、防控措施

1）源头控制措施：①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。②严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物、危废贮存库等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

2）分区防治措施：根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，其中危废贮存库、油类物质储存区、化粪池进行重点防渗，其中危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗要求进行防渗。生产区、污水收集沉淀池、一般固废暂存区等区域一般防渗，厂区剩余区域简单防渗。各分区防渗设计应符合：重点防渗区和一般防渗区应设置防渗层，重点防渗区刚性防渗结构层渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，等效粘土防渗层不小于6 m；一般防渗区刚性防渗结构层渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，等效粘土防渗层不小于1.5m。简单防渗区可采用一般地面硬化进行防渗。项目分区防渗示意图详见附图7。通过采取以上措施并加强管理后，项目不会对周边土壤产生影响。

4、影响分析结论

本项目危废贮存库、润滑油储存区、化粪池等采取重点防渗措施，严格按照国家相关规范要求，购置高质量管道、设备等。即便废水发生泄漏，其中的污染物COD、NH3-N、SS等经过植被吸收、分解，并在土层中扩散衰减降解，进入地下水的污染物很少，对地下水的影响甚微。润滑油储存区、危废贮存库中物质发生渗漏，若硬化地面破损，油类物质渗入土壤随地下水流动可能造成地下水污染。类比同类项目，危废贮存库、润滑油储存区等采取重点防渗措施，油类物质暂存于密闭桶内，危废贮存库设置防渗托盘，油类物质发生渗漏的概率极低。类比分析，本项目对地下水环境产生的影响很小。
5、项目对龙亭村饮用水水源地的影响
项目区地下水主要接受大气降水、农灌水和上游径流补给，从西北向东南径流，主要以潜流形式排泄于汉江，少量以径流方式向下游排泄。本项目位于龙亭村饮用水水源地下游，因此正常情况下不会对其产生不利影响。

七、环境风险

（1）环境风险物质：润滑油和废润滑油。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，对本项目环境风险物质的Q值计算如下表所示。
表4-12  风险物质及Q值计算一览表

风险物质

CAS

临界量t

最大储存量t

Qi
润滑油

/
2500
0.6
0.00024
废润滑油

/

0.1
0.00004
上表可见，全厂区风险物质Q=0.00028<1，故本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险较低。

（2）风险源分布及影响途径：润滑油储存于油类物质储存区，废润滑油放置于危废贮存库，油类物质受热或遇明火可能发生火灾，发生泄漏会给周边土壤及地下水环境带来污染隐患。

（3）防范措施

①在生产车间及仓库、危废贮存库内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在车间、仓库、办公楼等处配备灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾。一旦发生火灾事故，在火灾较小时，最早发现者应立刻就近用相应的灭火剂扑灭，控制火势，用水加强冷却，撤离周围可燃、易燃物品，并电话通知各应急组负责人立即组织人员进行灭火，避免发生大型火灾或爆炸而产生大量消防废水、废气。

②由于本项目厂区靠近城镇，便于采购润滑油，运营期可做到随用随购，不在厂区内进行暂存。使用过程中产生的废润滑油由于堆存量少，均盛装有包装设施，即使发生泄漏，其影响范围也大多集中在危废贮存库内；危废贮存库采取重点防渗处理后，运营期内废润滑油发生泄漏的可能性很小，同时若是因事故原因发生泄漏时，因储存区的防渗措施阻隔，及时收集后不会下渗至地下，影响区域土壤与地下水环境。
综上，通过采取上述措施后，可以有效减少废润滑油对环境造成的影响。




表4-13  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	产污环节
	装置
	排放形式
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量（t/a）
	产生浓度（mg/m3）
	工艺
	收集效率
	处理效率/%
	是否为可行技术
	核算

方法
	废气排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	

	砂石破碎、筛分
	生产
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	907.2
	/
	湿法作业，厂房阻隔，喷雾除尘
	/
	湿法90%，阻隔90%，喷雾除尘74%
	是
	物料衡算法
	2.359
	/
	2400

	
	装卸料、堆存
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	9.84
	/
	喷洒水除尘效率，半封闭堆场
	/
	喷洒74%，阻隔90%
	是
	物料衡算法
	0.256
	/
	/

	水稳料
	原料装卸
	有组织
	颗粒物
	产污系数法
	4.56
	/
	脉冲布袋除尘器处理
	/
	99.7%
	是
	物料衡算法
	0.0137
	/
	/

	车辆运输
	车辆
	无组织
	颗粒物
	物料衡算法
	1.599
	/
	车辆冲洗、道路洒水
	/
	80
	是
	物料衡算法
	0.32
	/
	/


表4-14  固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	固废名称
	固废属性
	产生量
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	设备维修
	危废贮存库
	废润滑油
	危险废物HW08
	类比法
	0.1
	使用专用容器收集置于危废贮存库
	0.1
	交有危废资质单位处置

	
	
	废油桶
	危险废物HW49
	类比法
	0.05
	危废贮存库
	0.05
	交有危废资质单位处置

	
	
	含油废手套
	危险废物HW49
	类比法
	0.03
	危废贮存库
	0.03
	交有危废资质单位处置

	员工生活
	员工
	生活垃圾
	一般固废
	产污系数法
	1.14
	垃圾桶集中收集
	1.14
	垃圾填埋场

	底泥压滤
	压滤机
	泥饼
	一般固废
	类比法
	1.7万t/a（含水率30%）
	厂内泥饼暂存区暂存后外运综合利用
	1.7万t/a（含水率30%）
	砖厂制砖或矿山生态修复


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	砂石骨料生产线
	颗粒物
	生产厂房封闭（保留出入口）；湿法作业；车间顶棚设置水喷雾除尘设备
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	水稳料生产线水泥、粉煤灰筒仓排气口（DA001、DA002）
	颗粒物
	生产厂房封闭（保留出入口）；粉料筒仓储存+脉冲袋式除尘器+仓顶排气口（不低于15 m高）
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

	
	物料装卸、堆存粉尘
	颗粒物
	堆场地面硬化，搭建顶棚+三侧封闭物料堆场；合理控制装卸料高度和原料表面进行喷洒水
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中的无组织排放标准

	
	运输
	颗粒物
	采取密闭、篷布遮盖，以及车辆冲洗、道路洒水等措施
	

	地表水环境
	洗砂废水
	SS
	经废水收集池（100 m3）+2个混凝罐（各100 m3）+清水池（100 m3）混凝沉淀处理后循环利用
	循环利用

不外排

	
	水稳料设备及罐车清洗废水
	SS
	经配套沉淀池（5 m3）处理后回用
	

	
	车辆冲洗废水
	SS
	出入厂道路硬化，经洗车台+沉淀池（10 m3）处理后回用
	

	
	生活污水
	SS、COD、 NH3-N、 BOD5
	化粪池（10m3）处理后用于周边农田施肥
	综合利用不外排

	声环境
	生产过程
	设备噪声
	高噪设备安装减振垫，主要噪声设备置于全封闭厂房内，并加强对车辆的管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准

	固体废物
	①生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；

②底泥压滤收集后在一般固废暂存区暂存后定期外运综合利用；

③废润滑油、废油桶、含油废手套等经专用容器收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有危废处理资质单位处理

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区分区防渗，危废贮存库、化粪池等严格按照要求落实重点防渗漏措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	加强风险物质（润滑油和废润滑油）管理，安全操作。

	其他环境

管理要求
	项目建成后按要求开展环保竣工验收和排污许可手续，按照废气污染源监测要求和噪声排放监测要求，组织开展自行监测工作。




六、结论

	洋县龙亭镇龙亭村股份经济合作社拟建的龙亭村再生资源综合利用项目符合国家及地方的产业政策，选址无明显环境制约因素。在采用环评提出的各项治污措施的前提条件下，废气、噪声可达标排放，生产废水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废妥善处置，对环境的影响可接受，从环境保护角度上看，项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	2.949 t/a
	
	
	

	废水
	生产废水
	
	
	
	0
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	
	0
	
	
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	1.14 t/a
	
	
	

	一般工业固体废物
	泥饼
	
	
	
	1.7万t/a
	
	
	

	危险废物
	废润滑油
	
	
	
	0.1 t/a
	
	
	

	
	废油桶、含油废手套
	
	
	
	0.08 t/a
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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