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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	洋县戚氏镇秸秆综合利用项目

	项目代码
	2211-610723-04-01-822616

	建设单位联系人
	雷和平
	联系方式
	17319611999

	建设地点
	汉中市洋县戚氏街道办全丰村

	地理坐标
	110度9分1.329秒，38度47分32.509秒

	国民经济
行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理；D4520生物质燃气生产和供应业；D2542生物质致密成型燃料加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42，非金属废料和碎屑加工处理422；四十二、生物质燃气生产和供应业45，生物质燃气生产和供应业452（不含供应工程）；二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25，生物质燃料加工254

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	洋县行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4900
	环保投资（万元）
	103.5

	环保投资占比（%）
	2.11
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：项目场地内已建设一座钢架结构厂房。
	用地（用海）
面积（m2）
	23091.61

	专项评价设置情况
	1、专项评价设置情况判定
根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。
表1-1    本项目专项评价设置情况判定
	专项评价类别
	设置原则
	专项评价设置情况判定
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	不涉及
	无

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不涉及
	无

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	不涉及
	无

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	无

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	无

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、 与国家产业政策符合性分析
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第一类“农林牧渔业”的第17条“农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用秸秆原料化利用等）”，项目属于秸秆综合利用，符合国家产业政策；同时本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本）之列，符合陕西省产业政策；本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（陕发改规划〔2018〕213号）》中汉中市洋县管控要求类项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，项目符合陕西省产业政策。
同时，项目已取得洋县行政审批服务局关于本项目备案确认书（2211-610723-04-01-822616）（见附件2）。
综上，本项目符合国家及地方产业政策。
2、 与“三线一单”符合性分析
项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下：
表1-2   与“三线一单”的符合性分析
	“三线一单”要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
	本项目位于陕西省汉中市洋县戚氏镇，根据《汉中市秦岭生态环境保护规划》（汉政发〔2020〕22号），项目不在秦岭保护区范围内，并且不涉及汉江湿地保护区。本项目建设不涉及生态保护红线。
	符合

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
	项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，项目不会突破环境质量底线。
	符合

	资源利用上线
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据
	本项目属于废弃资源综合利用项目，原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上限。
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
	项目不属于《汉中市生态环境准入清单（试行）》中禁止与限制开发建设活动，且不属于《陕西省洋县重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止与限制管控产业。
	符合


根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。
①一图
根据《汉中市人民政府关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知本项目位于陕西省汉中市洋县重点管控单元1，具体见下图。
[image: ]
图1-1   项目与生态环境管控单元分布位置示意
②一表
本项目与“三线一单”生态环境分区管控比对成果见附件。本项目与“三线一单”管控要求符合性分析见表1-4。
表1-3   本项目与汉中市“三线一单”环境管控单元管控要求符合性分析表
	序号
	市(区)
	区县
	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控要求分类
	管控要求
	本项目
	符合性

	1
	汉中市
	洋县
	陕西省汉中市洋县重点管控单元1
	大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区
	空间布局约束
	大气环境布局敏感重点管控区：
1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。
	本项目属于废弃资源综合利用项目，不属于“两高”项目和重污染企业。
	符合

	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	大气环境布局敏感重点管控区：
1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。
水环境城镇生活污染重点管控区：
1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。
2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
	本项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，废水可达标排放，废气和噪声可达标排放，固废能合理处置，不会对周围环境造成明显影响
	符合


③一说明
项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，废水、废气和噪声可达标排放，固废能合理处置，不会对周围环境造成明显影响。因此，本项目的建设符合汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元的相关要求。
3、 项目与相关法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
经分析，本项目与相关生态环境保护法律法规政策及规划的符合性分析见表1-4。
表1-4   与相关法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
	序号
	相关法律法规及规划
	文件内容
	本项目情况
	符合性

	1
	国务院关于印发“十四
五”节能减排综合工作
方案的通知（国发
〔2021〕33号）
	强化农业面源污染防治，推进农药化肥减量增效、秸秆综合利用，加快农膜和农药包装废弃物回收处理。
	本项目利用秸秆、废弃果树枝干等生产生物质燃气，可以有效进行秸秆综合利用。
	符合

	2
	《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》（2015年11月）
	力争到2020年，全国秸秆综合利用率达到85%以上；秸秆焚烧火点数或过火面积较2016年下降5%，在人口集中区域、机场周边和交通干线沿线以及地方政府划定的区域内，基本消除露天焚烧秸秆现象。
	本项目每年处理农作物秸秆2万t/a，本项目可有效将农业废弃物燃料化，提高洋县秸秆综合利用率。
	符合

	3
	《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》（2016年8月）
	采取肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化等多种途径，着力提升秸秆综合利用水平，到2020年秸秆综合利用率达到85%以上。
	本项目可有效将农业废弃物燃料化，提高洋县秸秆综合利用率。
	符合

	4
	《农业综合开发区域生态循环农业项目指引》（2017-2020）
	对农作物秸秆及农产品加工剩余物等农副资源进行饲料化、肥料化、基料化、燃料化等综合开发，促进农业废弃物资源化利用。
	本项目可有效将农业废弃物燃料化，产出环保烧烤炭、有机肥、秸秆混合燃气，提高洋县秸秆综合利用率。
	

	5
	《汉中市2023年大气污染治理专项行动方案》
	各县区要加强散煤煤质监管，确保煤质符合《GB34169－2017商品煤质量民用散煤》要求，重点做好山区供应保障；要落实好网格化监管责任，强化法律政策宣传，依法加大高污染燃料禁燃力度，最大限度杜绝燃用散煤和焚烧秸秆等燃烧问题。高污染燃料禁燃区内禁止销售、使用原煤等高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。严格散煤生产、加工、储运、销售、使用环节监管，加强对以直送、网络等方式流动销售散煤行为的监督检查。全面推动生物质综合利用，进一步完善秸秆等农业废弃物统一纳入捡拾、收集、运输、处理的闭环处理处置体系，推进秸秆“五化”综合利用。
	本项目的实施将加强秸秆的综合利用，提升洋县的秸秆综合利用率，最大限度减少焚烧秸秆的问题，有助于形成秸秆的闭环处理处置体系，推进秸秆“五化”利用。
	符合

	6
	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）
	严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
	本项目为农作物秸秆综合利用项目，属于废弃资源综合利用，
项目通过配套建设的炭化炉制作机制木炭和粉碎造粒等工序制作生物质颗粒，主要为了解决农村秸秆乱丢、乱放、乱烧等资源浪费、危害环境问题。粉碎、烘干废气经袋式除尘和低氮燃烧处理后，经15m高排气筒排放。
	符合

	7
	《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》
（陕发〔2023〕4号）
	扬尘治理工程
加强施工期间扬尘管控，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。建成区内所有施工工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与住建部门联网。所有施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改。鼓励各县区推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。
	本次项目在后期整改施工过程中将严格执行关于建筑施工扬尘污染的相关规定，执行“6个100%”：确保施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。以最大程度地降低扬尘对周围环境的影响。
	符合

	8
	《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》
（汉发〔2023〕7号）
	
	
	

	9
	《农业农村部关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》（农规发〔2024〕27号）
	提升农业生态价值。推动农业节能降碳，研发种养业生产过程温室气体减排技术，开发工厂化农业、新能源农机、农产品初加工及储存运输节能设备，创新农业废弃物资源化、能源化利用技术体系，提升农业生产适应气候变化能力。发展沼气、生物天然气，推进秸秆、畜禽粪污等农业废弃物高值化利用。稳妥推进农村清洁能源替代，推广农村生物质能、太阳能等绿色用能模式。构建以旗舰物种为重点的保护管理体系，全面加强水生野生动植物保护管理工作。完善农业外来入侵物种监测预警体系，严控外来物种入侵风险。
	本项目以农作物秸秆等废弃物为原料，构建农业废弃物能源化、高值化利用体系，生产生物质燃气、有机肥、生物质炭；产出生物质燃气作为农村清洁燃料，替代传统散煤，推广农村生物质绿色用能，实现农业节能降碳、减少秸秆露天焚烧温室气体排放，契合文件农业废弃物资源化、发展生物质清洁能源相关要求。
	符合

	10
	《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》（发改能源规〔2019〕1895号）
	分布式商业化开发建设。就地收集原料、就地消费利用，多点布局、形成产业。根据资源量优化布局，以单个日产1万-3万立方米项目为重点，整县推进，满足工业化各项要求，建设生物天然气商业化可持续运营项目。
统筹利用城乡各类有机废弃物资源。开展资源调查，统筹利用农作物秸秆、畜禽粪污、蔬菜种植废弃物等各类农业废弃物，城乡餐厨垃圾，河湖水草污泥，农副产品加工有机废水废渣等，增强生物天然气原料保障能力，保护城乡生态环境，改善农村人居环境。
	本项目位于洋县，就地收集周边区域内农作物秸秆作为原料生产生物质燃气，产品供给周边村镇、农户使用，实现原料就地收储、能源就地消纳；项目规模化消纳县域农业有机废弃物，减少秸秆随意堆放、露天焚烧问题，改善农村人居环境，符合生物天然气分布式开发、农林有机废弃物统筹资源化利用政策导向。
	符合


4、 选址选线合理性分析
本项目位于洋县戚氏街道办，对照国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》可知，本项目用地不在限制和禁止用地范围内。本项目土地类型为工业用地（见附件），因此项目的建设符合国家土地利用政策的要求。
项目厂区现状为空地，四周毗邻空地与农田，场地南侧45m处为全丰村。经现场调查，本项目场址不涉及水源地保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区域，也不属于国家相关法律法规划定的禁止建设区域。本项目场址与陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的位置关系详见附图3。
经ArcGIS软件测算，本项目场址距离陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的最近距离为152.6m，不在保护区范围内，具体位置关系详见下图和附件。
并且根据洋县多年气象监测数据，项目所在地常年主导风向为东风，区域年平均风速1.2~1.3m/s，静风发生概率较低，整体大气扩散条件平稳。结合项目场址与保护区的相对位置来看，本项目处于陕西汉中朱鹮国家级自然保护区主导风向的侧风向，项目产生的废气、无组织扬尘等大气污染物主要向西、西侧偏南方向扩散，对陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的影响较小。
[image: 无标题]
图1-2   本项目与陕西汉中朱鹮国家级自然保护区
本项目用地为租用全丰村集体建设用地，建设单位已与洋县戚氏镇全丰村村民委员会签订投资合作协议，相关内容详见附件。根据《陕西旺久成实业有限公司洋县分公司洋县秸秆综合利用项目安全预评价报告》结论，本项目开展总平面布置设计时，已充分考虑周边环境、功能分区、厂区道路等条件，并结合生产工艺特点为各建（构）筑物配套了相应安全防护措施；项目总平面布置紧凑合理，功能分区清晰明确，工艺流程简洁顺畅，在按照本报告补充的安全对策措施建议完善后，符合相关法律、法规、标准及规范的要求。
综上，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、 项目由来
2022年，农业农村部对秸秆综合利用工作进行专题部署，全面实施秸秆综合利用行动，坚持农用优先、多措并举，以肥料化、饲料化、能源化为主攻方向，推动需求端供给端协同发力，在全国建设300个秸秆综合利用重点县、600个秸秆综合利用展示基地，确保全国秸秆综合利用率稳定在86%以上。洋县为了提升农作物秸秆离田利用率，在有效保护环境，减轻秸秆禁烧压力的同时，助力乡村振兴产业发展，带动地方群众增产增收。在此背景下，2022年12月陕西旺久成实业有限公司洋县分公司于洋县行政审批服务局取得项目备案。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。项目为秸秆综合利用项目，因此对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）。本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42、，非金属废料和碎屑加工处理42”、“四十二、生物质燃气生产和供应业45，生物质燃气生产和供应业452（不含供应工程）-全部”以及“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25，生物质燃料加工254-生物质致密成型燃料加工”，应编制环境影响报告表。2025年4月，陕西旺久成实业有限公司洋县分公司正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，编制《洋县戚氏镇秸秆综合利用项目环境影响报告表》。
2、 项目地理位置及四邻关系
本项目位于汉中市洋县戚氏街道办，项目地理坐标为经度：110°9′1.329″，纬度38°47′32.509″，项目地理位置见附图1。项目四周为空地和农田，项目南侧45m处为全丰村，G108国道在项目地南侧，有乡道相连通，项目四邻关系见附图2。
3、 项目概况
（1）项目名称：洋县戚氏镇秸秆综合利用项目；
（2）建设地点：汉中市洋县戚氏街道办；
（3）建设单位：陕西旺久成实业有限公司洋县分公司；
（4）工程投资：项目总投资4900万元，环保投资103.5万元，占项目总投资额的2.11%；
（5）建设规模：新建1个厂区，总建筑面积12000平方米，建设年处理秸秆2万吨综合利用生产线1条，建设环保烧烤炭生产线1条，建设有机肥生产线1条，新建专项处理秸秆加工分离出的可燃气体与燃气混合配套设施1套。配套建设消防、安防等相关附属设施安装。
4、 项目组成及建设内容
本项目设计年处理秸秆2万吨，需购置粉碎机、烘干机、炭化机及混气调压装置等生产设备。项目建成投产后，将形成年产净化秸秆气392.6万m3、生物质炭（秸秆炭）4941.6t、有机肥5000t的生产能力。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，本次评价不包含本项目范围外的燃气管网及调压站等内容。项目具体建设内容详见表2-1。
表2-1     项目组成及主要工程内容表
	类别
	工程组成
	工程内容
	备注

	主体工程
	秸秆综合利用车间
	位于厂区东北方向，钢结构厂房，单层，建筑高度7.35m，建筑面积为1039.62m2，内设置1套秸秆肥料生产工艺区。
	新建

	
	碳化车间
	位于厂区西侧，钢结构厂房，单层，建筑高度10.05m，建筑面积1152m2，内设置1套秸秆气化和碳化工艺区。
	新建

	储运工程
	秸秆材料库房
	位于碳化车间北侧，单层，建筑高度7.35m，建筑面积1186.79m2，主要作用堆存秸秆原料。
	新建

	
	燃气储罐区
	位于厂区北侧，占地面积1248m2，设有2个200m3低压钢制储罐（秸秆气），100m3混合气缓冲罐，100m3混合气储罐。同时还设有调压装置区，主要设置压计量加臭装置、压缩机等工艺设备，对来气进行过滤、调压、流量计量及通过加臭剂（四氢噻吩）进行加臭。
	新建

	
	CNG卸车区
	厂区中间设有2个CNG卸车区，占地面积128.0m2。
	新建

	辅助
工程
	办公楼
	位于厂区东侧，框架结构，地上两层，建筑高度6.9m，占地面积399.84m2，内设有办公室、会议室、餐厅等。
	新建

	
	消防泵房及配电室
	位于厂区南侧，框架结构，单层，建筑高度4.05m。建筑面积99.32m2。
	新建

	
	消防水池
	设置2座消防水池，位于厂区西北角，有效容积800m3，总容积1600m3。
	新建

	
	卸车雨棚
	位于罐区南侧，钢结构，高度5m，建筑面积33m2。
	新建

	
	冷却水循环水池
	设置1座碳化车间冷却水循环水池，有效容积60m3。
	新建

	公用
工程
	供水
	本项目给水水源接自市政给水管网。
	新建

	
	排水
	厂区内雨污分流。生活污水经化粪池处理后，生活盥洗废水泼洒用于厂区绿化；厂区绿化洒水用水，全部蒸发损耗；化粪池（容积8m3）定期清掏用作农肥；生产用水冷却循环使用，不外排。
	新建

	
	供热
	本项目冬季采暖采用空调供暖；炭化过程中秸秆气经冷凝处理后用作炭化过程热源，首次由CNG天然气点燃。
	新建

	
	供电
	由当地电网供电，站内设配电室，可满足项目用电需求。
	新建

	环保工程
	废水
	生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥；冷凝循环水循环使用，定期补充，不外排；绿化洒水用水，全部蒸发损耗；肥料产线生产用水随产品带走，不外排。
	新建

	
	废气
	粉碎粉尘
	粉碎粉尘和烘干废气（带有低氮燃烧装置）经密闭收集后引至袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	
	烘干废气
	
	

	
	
	储罐呼吸废气
	采用立式固定顶罐
	新建

	
	
	发酵废气
	发酵工序设置在密闭设施及密闭车间内，产生的废气经收集后，通过除臭装置处理，由1根15m高排气筒（DA003）排放。
	新建

	
	
	有机肥料产线扬尘
	经密闭收集后引至袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。
	新建

	
	
	食堂油烟
	食堂设净化效率不低于60%的油烟净化装置对食堂油烟进行净化处理。
	新建

	
	
	放散废气
	储罐区设置1根15m高放散立管，放散废气通过1根15m高放散管集中排放。
	新建

	
	噪声
	低噪声设备、设置减振垫、房间隔声
	新建

	
	固废
	员工生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运；炭化灰渣、收集粉尘集中收集后，回用于生产；运营期产生的废包装材料暂存于一般固废暂存间（30m2）；运营期产生的危废暂存于危废贮存库（10m2），定期交由有资质的单位处理处置。
	新建


5、 产品方案
根据建设单位提供的相关资料，本项目产品方案见表2-2。
表2-2     本项目产品方案一览表
	产品名称
	产品规格
	产量
	备注

	产品
	净化秸秆气
	/
	392.6万m3/a
	外售

	
	秸秆炭（块状）
	25kg/袋
	4941.6t/a
	

	
	有机肥
	25kg/袋
	5000t/a
	

	副产品
	木焦油
	/
	322.88t/a
	

	
	木醋液
	/
	6140.485t/a
	


木焦油和木醋液经静置分离后，分别储存于各自的储罐中，不在厂内进行分装，直接由罐车外运销售。
（1） 净化秸秆气技术指标
根据《生物质热解燃气质量评价》（NY/T 3898-2021）的标准要求，农林剩余物热解直接产出的燃气技术指标应符合下表标准。
表2-3   生物质热解燃气技术指标
	序号
	项目
	技术指标

	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	低位发热量（MJ/m³）
	＞14
	＞10
	＞4.6

	2
	焦油和灰尘含量（mg/m³）
	＜10
	＜10
	＜15

	3
	一氧化碳（体积分数%）
	<20

	4
	硫化氢（mg/m³）
	＜20

	5
	氧含量（体积分数%）
	<1

	6
	氨含量（mg/m³）
	＜50


（2） 木焦油理化性质
别名木馏油、杂酚油，是一种含烃类、酸类、酚类较高的有机化合物，其主要成分为愈创木酚（Guaiacol）、木馏油酚（Crosol）及其他酚类。性状为无色或淡黄色油状液；有穿透性烟臭，味灼烈，有腐蚀性。微溶于水与沸水，能与乙醇、乙醛、氯仿、冰醋酸、脂肪油与挥发油任意混合，易溶于氢氧化钠溶液，难溶于氨溶液。其理化性质参照其他企业标准，具体见下表。
表2-4   木焦油理化性质
	项目
	指标

	密度（g/cm3）
	1.05~1.30

	水分（%）
	≤3

	灰分（%）
	≤35

	甲苯不溶物（%）
	≤40

	注：参考《木焦油（Q/XHHJ002-2020）》企业标准


（3） 木醋液理化性质
木醋液一般由各类废弃秸秆、废果树枝等原料在炭化炉内炭化产生的烟气经冷却凝结得到，为酸性液体，主要成分包括有机酸类、酚类、酮类和水，其中有机质成分醋酸占比在10%以上；此外还含有K、Ca、Mg、Zn、Ge、Mn、Fe等矿物质，以及维生素B₁和维生素B₂。
表2-5    木醋液理化性质
	项目
	木醋液（农业用）

	密度（g/ml）
	0.99~1.018

	总酚含量（%）
	0.05~0.5

	有机酸（%）
	3~7

	pH值
	2.5~3.8

	溶解性焦油（%）
	0~3.8

	有机质（%）
	1~7

	电导率（μs/cm）
	9~65

	折光率（Brix）
	2~12

	注：参照《木醋液（T/CNFPIA 3024-2022）》团体标准


（4） 木焦油和木醋液的用途
木醋液的用途很多：①土壤改良，将木醋液喷洒在土壤中可以预防种子的立枯病，也可用作土壤的消毒剂。土壤中施用竹醋液能有效抑制有碍植物生长的微生物类的繁殖，并能杀死根瘤线虫等害虫。②除臭：木醋液可用于厕所粪便处理、家畜舍及鱼市场等生鲜物品腐败时所发出的恶臭脱臭。将木醋液喷洒在卫生间等有恶臭的地方，能消除臭味，保持空气清新，喷洒一次能维持3-5天。夏天还可作为香水消除身上汗臭等气味，并使人感到凉爽。③液体熏制品，经澄清的木醋液浸渍的火腿和香肠，再进行烟熏，火腿和香肠不易生虫，味道更鲜美。④植物生长调节剂木醋液能够促进蔬菜、果树、花卉、水稻、草坪等植物的生长。此外，木醋液还可以制造肥料，抑制杂草的生长，减少农药用量，虫害的驱避剂等。⑤食品的保存木醋液常用于食品工业中的抗菌、抗菌、抗氧化性。⑥饮料添加剂，木醋液原液经过精制处理，除去甲醇、甲醛等有害物质，可作为健康饮料添加剂。⑦饲料添加剂，木醋液作为饲料添加剂，可以改善家畜、养殖鱼类的肉质，改善鱼蛋等的品质和提高营养。⑧木醋液可以起到防菌杀菌的作用，可用于皮肤炎、脚气、瘙痒性疾病的治疗。止痒消炎效果显著。
木焦油作用与酚相似，但其毒性与刺激性均较小。有杀菌、防腐、除臭作用。内服小剂量为祛痰剂，用于慢性支气管炎与支气管扩张，亦可蒸汽吸入。外用为局部镇痛剂，搽于蛀牙处可止痛。
6、 主要原辅材料及能源消耗
项目原辅材料及能源消耗见下表。
表2-6    项目原辅材料及能源消耗情况一览表
	产线
	类别
	名称
	年消耗量
	备注

	秸秆炭及秸秆气产线
	原辅材料
	农作物秸秆
	20000t/a
	存储在秸秆材料库房

	
	
	加臭剂（四氢噻吩）
	0.1t/a
	加臭机内

	
	
	天然气
	1177.8万m3/a
	外购，存于储罐内

	有机肥产线
	
	秸秆炭粉
	1000t/a
	来源于秸秆炭产线

	
	
	氮磷钾浓缩乳液
	1000t/a
	外购，密封储存

	
	
	畜禽粪便
	3000t/a
	周边收集，存于罐内

	能源消耗
	电
	58.6万kWh
	电网供电

	
	水
	3879.9m3/a
	市政管网


（1） 四氢噻吩理化性质
四氢噻吩（Tetrahydrothiophene，简称THT），是一种含硫的饱和杂环化合物，化学式为C₄H₈S。它在常温常压下是一种无色、透明、可挥发的油状液体，具有极其强烈、令人不快的恶臭气味，其气味阈值极低，即使浓度极低（ppb级）也能被敏锐察觉，这一特性使其最主要的用途是作为燃气添臭剂，用于给原本无味的天然气、液化石油气等添加警告性气味，以保障用气安全。其熔点为-96.2°C，沸点为119°C，密度为0.9987g/cm³（20°C），微溶于水，但与乙醇、乙醚、丙酮等大多数有机溶剂混溶。
（2） 氮磷钾浓缩乳液
氮磷钾浓缩乳液为高浓度均质凝胶型液体肥料，呈棕黄色黏稠乳液状，常温下流动性良好，相对密度1.35~1.50，原液pH6.0~7.0，呈弱中性；总氮磷钾养分总量≥400g/L，水不溶物≤1.0%，与水、畜禽粪便、秸秆炭粉可任意比例均匀混合。产品常温稳定、不可燃，仅敞口条件下微量释放氨气；重金属含量符合肥料安全限值，不属于危险化学品，但液体易渗漏，储存区需配套防渗地面、收集围堰，防止氮磷淋溶污染土壤及地下水。
本项目生产原料以洋县本地水稻、油菜、玉米等农作物秸秆为主。洋县耕地种植规模稳定，秸秆产出量大，扣除秸秆还田、饲料化利用等刚需消耗后，县域富余可离田秸秆资源充沛；厂区配套秸秆原料库房可储存约 3 个月生产所需原料，能够有效平抑秸秆产出季节性波动，原料供给稳定可靠，可保障装置长期连续稳定运行。
7、 公用工程
（1） 给排水
项目水源来自洋县自来水管网供给项目用水，用水主要为生产用水及职工生活用水。
1）生产用水
①冷凝循环用水
本项目通过冷凝器对烟气进行间接冷凝降温，使高温烟气在降温的过程中实现气液两相的分离，根据建设方提供的资料，该系统设有1个容积约为60m3的循环水池，循环水量约为3m3/h，平均补充水量约为6m3/d，1800m3/a，该部分水定期添加，循环利用不外排。
②绿化洒水用水
本项目厂区绿化面积为4950m2，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额取1.2L/（m2·d），则绿化洒水用水量为5.94m3/d，年用水量为1782m3/a，全部蒸发损耗，不外排。
④肥料产线用水
生产有机肥需要加水搅拌，根据企业提供的相关资料，肥料产线用水定期补水，总补水量为10m3/a，平约为0.033m3/d，全部随产品带走，不外排。
2）生活污水
本项目劳动定员共12人，厂区内设有食堂，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额取80L/d·人，则员工生活用水量共为0.96m3/d，350.4m3/a，产污系数以0.8计，生活污水产生量0.77m3/d，280.32m3/a。生活污水经化粪池（化粪池容积为8m3）处理，定期清掏用作周边农田施肥，不外排。
本项目用排水情况见表2-7。水平衡图见图2-1。
表2-7     用排水量一览表
	类型
	新鲜水
m3/d
	回用水
m3/d
	循环水
m3/d
	损耗量
m3/d
	废水量
m3/d
	去向

	冷却循环用水
	6
	18
	24
	6
	0
	蒸发损耗

	绿化洒水用水
	5.94
	0
	0
	5.94
	0
	蒸发损耗

	肥料产线用水
	0.033
	0
	0
	0.033
	0
	随产品带走

	生活污水
	0.96
	0
	0
	0.19
	0.77
	化粪池处理，定期清掏用作周边农田施肥

	总计
	12.933
	18
	24
	12.163
	0.77
	/


项目水平衡图见下图：


图2-1     项目水平衡图m3/d
（2） 供电
本项目电源由洋县市政供电系统供给，引至厂内配电室。
（3） 供暖
本项目办公楼由分体式空调提供供暖，车间不设锅炉。
8、 物料平衡
本项目生产物料平衡见下表。
表2-8   本项目生产物料平衡  单位：t/a
	输入过程
	输出过程

	物料名称
	数量
	物料名称
	数量

	农作物秸秆
	20000
	秸秆炭（块状）
	4941.6

	氮磷钾浓缩乳液
	1000
	净化秸秆气
	4744.5

	畜禽粪便
	3000
	有机肥
	5000

	肥料产线用水
	10
	秸秆炭粉
	1000

	
	
	木焦油
	322.88

	
	
	木醋液
	6140.485

	
	
	废气
	颗粒物
	35.01

	
	
	
	NOx
	3.404

	
	
	
	SO2
	2.372

	
	
	
	NH3
	0.05

	
	
	
	H2S
	0.005

	
	
	
	NMHC
	0.3649

	
	
	炭化炉灰渣
	40

	
	
	其他损失（有机质分解、水分蒸发等）
	1779.33

	合计
	24010
	合计
	24010

	注：秸秆气产量为392.6万m3/a，密度按1.208 kg/m³进行换算。


9、 主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-9。
表2-9    主要设备一览表
	类别
	设备名称
	规格型号
	数量

	秸秆炭生产车间

	1
	皮带输送机
	TD75-500
	1套

	2
	粉碎机
	JY-1800
	1台

	3
	烘干机
	HG-1.3
	2台

	4
	炭化机
	TH-1000
	1台

	5
	冷凝器
	D1200
	5套

	6
	螺旋出料机
	D219-3级
	1台

	7
	自动包装机
	/
	1台

	8
	静置分离罐
	30m³
	1个

	9
	木焦油储罐
	20m³
	1个

	10
	木醋液储罐
	30m³
	2个

	秸秆气产线

	11
	调压计量配气撬
	/
	1台

	12
	混气撬
	10000m3/h
	1台

	13
	CNG减压撬
	5000m3/h
	1台

	14
	秸秆气增压撬
	5000m3/h
	1台

	15
	低压钢制储罐（秸秆气）
	200m3
	2个

	16
	混合气缓冲罐
	100m3
	1个

	17
	混合气储罐
	100m3
	1个

	18
	放散管（天然气）
	DN50,H=15.00m
	1根

	有机肥产线

	19
	立式发酵罐
	100m3
	1个

	20
	粉碎机
	JY-1800
	1台

	21
	烘干机
	HG-1.3
	1台

	22
	筛分机
	/
	2台

	23
	皮带输送机
	TD75-500
	1套

	24
	自动包装机
	/
	1台

	公用辅助设备

	25
	柴油发电机
	30kW
	1台


10、 平面布置合理性分析
本项目总用地面积约23091.61m²，总建筑面积约5062.57m2。本次布置结合场地地形地貌与项目工艺需求，严格遵循天然气站场相关规范标准与法律法规要求，在明确站房定位、朝向的基础上开展规划，将场地主要划分为四大区块，分别为办公区、装卸区、生产区、生产工艺区。地块整体规划清晰明确、主次分明，顺应场地原有地形地势布置。项目入口设置在场地东北侧，厂区外东侧连通乡村道路，物料运输便利，项目平面布置图见附图4。整体布局充分契合生产工艺的流程走向，同时保障了厂内物流畅通。
本项目主要建设内容包括：1栋2层办公楼，1栋秸秆综合利用车间（内设有机肥产线），1栋秸秆原料库房，1栋碳化车间（内设秸秆炭产线），1栋消防泵房及配电室；同时配套建设有机肥生产成套装置、秸秆气化炭化成套装置、项目初期临时CNG卸车成套装置、混气装置、2座200m³秸秆气储罐及紧急放空系统各1套。
厂区功能分区区位规划：秸秆炭核心炭化车间布置于厂区西侧，秸秆气罐区设置在厂区北侧，有机肥生产线布置于厂区东北角，各生产单元与场地南侧居民点均保持较远安全距离；项目区域常年主导风向为东风，生产废气、异味等污染物对南侧居民区环境影响程度较低，大气防护条件良好，各生产车间平面布置详见附图5。
结合安全评价相关资料，项目总平面方案编制阶段已综合统筹周边环境现状、功能分区划分、厂区道路规划等要素，并依据各生产单元风险特性配套落实相应安全防护间距、隔离措施。整体总平面布置紧凑集约、功能分区清晰、工艺流程连贯顺畅，待落实本章节补充的安全管控对策措施后，总平面布局可完全满足现行相关法律、法规及规范标准要求。
11、 劳动定员及工作制度
建设项目劳动定员12人，年工作300天，每天工作8h。干馏炭化炉工作时长按每天连续8小时计，粉碎机工作时长按每天连续4小时计。

	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期工艺流程与产污环节
项目施工期主要涉及场地清理、土地平整、基础建设、主体施工、设备安装等环节。施工期主要污染源有：机械噪声、扬尘、废水及固体废物，项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。
[image: ]
图2-2     项目施工期工艺流程及产污环节图
2、 运营期工艺流程与产污环节
本项目整体工艺流程简述：
本项目拟在炭化车间内布设年处理秸秆2万吨综合利用生产线1条，主要对外购秸秆通过粉碎、烘干、炭化、冷却、混气及包装等生产工序进行加工。形成年产秸秆燃气392.6万m3、秸秆炭4941.6t的生产能力以及有机肥5000t。具体工艺流程及产污节点见图2-3。本次将单个产品工艺流程分开表述。
（1） 秸秆炭化工艺


图2-3     秸秆炭化工艺流程及产污环节图
工艺流程说明
①粉碎
秸秆经抓料机将打捆的秸秆送至秸秆粉碎机，粉碎至0.5～1厘米长，此生产过程中会产生噪声和粉尘；
②两级烘干
秸秆碎料经粉碎、皮带输送后，由密闭负压系统送入一级HG-1.3滚筒烘干机。进料闭风器采用双层翻板密封，阻断热风与水汽外溢。筒内高速打散扬雾装置将物料抛撒为均匀悬浮料幕，与高温热风逆向换热，游离水快速汽化，水汽由引风机负压抽至尾气处理单元。一级烘干后物料含水率降低15%～20%，经密闭螺旋输送至二级烘干机。
二级烘干机重复打散、悬浮料幕、逆向换热工艺，进一步脱除结合水，含水率再降8%～15%，满足后续干馏炭化对原料低含水率的要求。二级烘干水汽同样由共用引风机统一收集处置，烘干后干秸秆密闭输送至炭化工序缓冲仓。
热源方面，利用TH-1000连续滚筒炭化机炉膛高温余热烟气，经专用管道分流引入两台烘干机夹套换热层间接供热。正常连续生产时，炭化余热即可满足烘干负荷，无需补充外来燃料。当秸秆气外销产线临时停产时，炭化产生的富余秸秆气经回流管道引至烘干机配套燃烧器辅助补热，保障烘干工段连续稳定运行。整套烘干工序依托项目自产余热与自产燃气，不消耗外购燃料。
③炭化：
馏炭化工段配套TH-1000连续滚筒炭化机，烘干后的干秸秆密闭送入，物料连续滚动干馏，停留时间约2h。
温度分区：内层预热筒250～400℃，脱除残余挥发分；外层高温炭化筒750～800℃，有机质热解产气；热解气出口温度220～280℃；配套烘干机筒体稳定控制在140～160℃。
秸秆高温热解生成含CO、CH₄、H₂的可燃混合气，经冷凝器组净化并分离焦油、木醋液后分为两路：洁净燃气循环回燃烧器，加热炭化筒体与烘干筒体，实现热量自给；富余秸秆气输送至低压储气设备储存，待混配后外供。
开车预热：首次启动时以外购天然气点火预热，筒体升温至700℃后进料；秸秆稳定产气后切断天然气，设备转为自持循环供热，正常工况下无工艺烟气外排。设备循环干馏加热结构涉及专利：ZL201520604382.9、ZL201520604459.2、ZL201520604361.7。
炭化完成后，高温炭粉经螺旋出料机连续排出，由水冷螺旋管间接冷却。
④冷却
高温秸秆炭粉在水冷螺旋设备中间接密闭冷却，冷却时长4～6h，冷却后分为部分送至有机肥产线作为原料，剩余炭粉进入包装工段外售；工段产污仅设备噪声。
⑤秸秆气冷凝工段
从炭化炉顶端引出的热解气体（含部分可燃性气体），进入冷凝器，冷凝器采用循环水间接冷却，实现气液两相分离。
液相：冷凝器底部产出粗木焦油、粗木醋液混合液；
气相：净化秸秆气，部分引回炭化机夹套循环供热，其余输送至配气工段。
根据企业提供资料，净化秸秆其中主要成分有：甲烷34.5%，一氧化碳12.5%，氮气48%，焦油1.5%，水分3.5%，二氧化碳4.5%等，具有较高的热值。
⑥静置分离
冷凝回收器下端得到的粗木焦油和粗木醋液混合液（液相），进入静置分离罐，依靠密度差自然分层：上层为粗木醋液，下层为粗木焦油。分层后通过溢流与泵吸分别输送至木醋液储罐和木焦油储罐密闭储存。产品不在厂内分装，直接由罐车外运销售，全程密闭，抑制恶臭挥发。
⑦将炭化好的秸秆炭在厂区内通过计量包装机打包后，作为产品入库待售。
（2）配气生产工艺
本项目配气生产工艺见图2-4。
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图2-4     项目配气生产工艺流程及产污环图
工艺流程简述如下：
该项目的工艺流程有调压流程和混气流程两部分。
①调压流程
管道天然气进站后，进入调压计量加臭撬，经过滤、调压、计量及加臭后进入混气工艺区。由于上游天然气管道建设周期较长，项目运行初期采用CNG方式提供天然气：CNG通过CNG拖车运输到本气站，通过卸气柱、CNG减压装置（带电加热）将压力调至0.36MPa临时代替管道天然气。中后期可以将CNG气源作为应急调峰气源。
②秸秆气增压
净化后的秸秆气送入秸秆气增压撬加压至0.36MPa，暂存至低压钢制秸秆气储罐。
③混气外输
秸秆气与调压后天然气同步进入混气撬，分别计量后按体积1:1比例均质混合；混合气先进入混合气缓冲罐稳压，再送入混合气储罐储存；超压工况下燃气通过DN50、H=15m混合气放散立管高空放散，立管配套阻火器。
合格混合气通过中压管网输送至乡镇用户。
（3）肥料工艺


图2-5      项目肥料生产工艺流程及产污环图
①预混
将畜禽粪便、氮磷钾浓缩乳液与自产秸秆炭粉复配进行预混，预混过程中无粉尘产生。
②发酵
将预混后的混合物，投入立式发酵罐中，物料进入发酵罐后，内部设有搅拌装置使物料进一步混合均匀，风机发酵提供氧气，好氧微生物迅速增殖，堆体温度迅速升高，有机物被分解。当温度达到60℃进行翻抛，定期进行抛翻，控制发酵温度在50~65℃，发酵过程含水率一般保持在45%-50%左右。
发酵完成后，物料中大部分有机物已被降解，由于有机物的减少及代谢产物的累积，微生物的生长及有机物的分解速度减缓，堆肥温度开始降低，微生物进入减数生长期。需对物料进行进一步的翻拌发酵。进一步分解纤维素、半纤维素和前期尚未完全发酵的有机物质。使发酵中尚未完全分解的易分解的、较难分解的有机物质继续分解，并将其逐渐转化为比较稳定和腐熟的堆肥，此时含水率约35%。
该工序产生的污染物主要为恶臭和设备运行噪声。
③破碎、筛分
发酵好的物料中含有块状体，为了便于后续加工，将物料投入输送至粉碎设备对结块物料进行打散粉碎，并通过粉碎机配套搅拌系统对粉碎后物料混合搅拌，搅拌混合后的物料经皮带输送机输送至筛分装置，过滤少部分未达到要求的未完全粉碎的有机肥返回至破碎工序再次破碎，直到达到破碎要求，物料粒径在1.5mm以下的物料进行后续加工。
④造粒
经筛分合格后的物料，经密闭皮带及输入造粒机进行挤压造粒。造粒机工作原理：通过不断旋转对撞造粒新技术，使有机物料在造粒区可获得连续、高速、往复的揉合与剪切，从而形成高压力学流态的对撞流，物料温度在 20s 内升至 60℃以上，迅速改变物料的分子结构和造粒性，使物料间的传热、流化、挤压过程得以显著强化。该工序产生的污染物主要为颗粒物和设备噪声。
⑤烘干
造粒后的颗粒物料经密闭皮带机输送至回转式烘干机内去除多余的水分，烘干后颗粒水分降到 30%及以下，再进入冷却机。烘干机热源来自电烘干炉，以电直接加热，其产生的热风全部用于烘干机，烘干机热风温度约 500℃，物料烘干时间约 20min。电炉无废气产生，此工序污染物主要为物料烘干过程产生的恶臭和设备噪声。
⑥冷却
经烘干后的物料，经皮带输出带密闭输送至回转式冷却机密闭冷却。
⑦二次筛分
经冷却后的颗粒状有机肥料进行二次筛分，筛网孔径一般在 5mm，不符合要求的颗粒状有机肥料返回双轴高湿物料粉碎机重新破碎造粒，符合要求的颗粒状有机肥进入下一步工序。
⑧包装
经筛分合格的有机肥经包装机计量包装成品，堆放在成品区内待售。

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场调查，项目已建设一座钢架厂房，其余区域为空地。项目用地原为全丰村砖厂用地，砖厂运行期间未发生过污染事件，现场地块无污染痕迹。因此，本项目不存在原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
[bookmark: _Toc255802213][bookmark: _Toc419232626]（1）区域环境空气质量达标判定
[bookmark: _Hlk108535044]根据环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据陕西省生态环境厅2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》附表6中2024年1月~12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表中汉中市洋县数据，统计结果见下表3-1。
[bookmark: _Hlk108535078]表3-1     区域空气质量现状评级表单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	40
	60
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	30
	达标

	CO
	日平均第95百分位浓度
	1200
	4000
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位浓度
	118
	160
	达标


由上表可知，洋县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度和O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准的浓度限值要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。
（2）特征污染物监测
本项目运营期主要特征污染物为总悬浮颗粒物，数据引用《30万吨天然彩砂加工项目（重大变动）环境影响报告表》中的数据，本项目距引用监测点位直线距离约2.7km，监测时间为2025年1月6日至1月8日。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。监测结果如下。


表3-2     特征污染物监测值单位：mg/m3
	分析项目
	采样日期
	监测浓度
	标准限值
	最大占标率
	达标情况

	TSP（引用）
	2025.1.6-1.8
	0.103~0.108
	0.3
	36%
	达标


监测结果表明：项目地下风向环境空气中TSP24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.3mg/m3。
2、声环境质量现状
为了了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托陕西云检分析检测科技有限公司进行监测。
（1）声环境现状监测
于项目周边敏感点处布置1个监测点位。
监测项目：连续等效A声级；
监测频次：监测1日，每日昼夜各一次。
（2）声环境现状监测结果
监测时间为2025年8月22日，监测结果见下表3-3。
表3-3     环境噪声现状监测结果单位：dB（A）
	监测日期
	监测点
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	评价标准
	监测值
	评价标准

	2025年5月4日
	N1全丰村散户
	43
	60
	44
	50


声环境质量现状与评价：由上表可知，环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3、 地表水环境质量现状
本项目运营期生活污水经化粪池处理后，生活盥洗废水泼洒用于厂区绿化；厂区绿化洒水用水，全部蒸发损耗；化粪池粪便定期清掏用作农肥；生产用水冷却循环使用，不外排。因此本项目不进行地表水现状监测。
4、 地下水、土壤环境质量现状
本项目周边无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
5、 生态环境质量现状
本项目位于产业园区外，项目用地性质为工业用地。用地范围内无生态环境保护目标。

	环境
保护
目标
	根据现场调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区以及饮用水水源保护区等特殊、重要生态敏感区分布。项目主要环境保护目标见表3-4。
表3-4     主要环境保护目标一览表
	名称
	坐标（°）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	距厂界/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境空气
	107.491075
	33.236798
	全丰村
	400人
	环境空气质量二类功能区
	SW
	45

	
	107.498907
	33.238815
	陈家坎
	500人
	
	S
	300

	
	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区
	环境空气质量一类功能区
	N
	152.6

	声环境
	107.491075
	33.236798
	全丰村
	400人
	声环境2类功能区
	SW
	45

	地表水
	/
	汉江
	Ⅱ类水环境
	S
	3000

	地下水环境
	项目所在地厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标

	土壤环境
	厂区及厂区外50m范围内
	土壤
	/




	污染
物排
放控
制标
准
	1、 废气
本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值；运营期排放的粉碎粉尘及烘干废气中SO2、NOx均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；烘干废气中的颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准限值；燃气储罐、放散管等无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模的规定；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求；恶臭气体NH3、H2S等执行《恶臭污染物排放标准》。
表3-5     施工场界扬尘排放限值单位：mg/m3
	序号
	污染物
	监控点
	施工阶段
	小时平均浓度限值

	1
	施工扬尘（TSP）
	周界外浓度最高点a
	拆除、土方及地基处理工程
	≤0.8

	2
	
	
	基础、主体结构及装饰工程
	≤0.7

	a周界外浓度最高
点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若无组
织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓
度最高
附近。


表3-6     运营期废气污染物排放标准
	标准
来源
	污染物
	最高允许
排放浓度
（mg/m3）
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

	
	
	
	排气筒
（m）
	二级
（kg/h）
	

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0

	
	SO2
	550
	15
	2.6
	0.4

	
	NOX
	240
	15
	0.77
	0.12

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	4.0


表3-7     工业炉窑大气污染物排放标准单位：mg/m3
	炉窑类别
	标准级别
	排放限值

	
	
	烟尘浓度
	烟气黑度（林格
级）

	其他炉窑
	二级
	200
	/


表3-8     饮食业油烟排放标准（试行）限值
	污染物
	规模
	灶准基头数
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	净化设施最低去除效率（%）

	油烟
	小型
	≥1，＜3
	2.0
	60


表3-9    厂区内VOCs无组织排放限值    单位：mg/m3
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NHMC
	10
	监控点出1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


表3-9    恶臭污染物排放标准
	排放形式
	污染物
	排放限值

	有组织排放
	硫化氢
	0.33kg/h

	
	氨
	4.9kg/h

	
	臭气浓度
	2000（无量纲）

	无组织
	硫化氢
	0.06mg/m3

	
	氨
	1.5mg/m3

	
	臭气浓度
	20mg/m3


2、 废水
项目冷却用水循环使用，不外排；绿化洒水用水全部蒸发损耗，不外排；喷淋废水进入沉淀池经沉淀处理后全部回用，不外排；肥料产线生产用水随产品带走，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
3、 噪声
施工期施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-10     建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	70
	55



表3-11     《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50


4、 固废
一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。

	总量
控制
指标
	本项目属于新建项目，尚无下达的总量控制指标。
根据国家和陕西省对NOx、挥发性有机物、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。项目冷却用水循环使用，不外排；绿化洒水用水全部蒸发损耗，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。本项目大气污染物总量建议指标如下：NOx 1.702t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期环境保护措施
项目施工期主要涉及场地清理、土地平整、基础建设、主体施工、设备安装等环节。
1、施工期废气防治措施
（1）施工扬尘
本项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘更严重。施工扬尘起尘量与许多因素有关，主要决定于运用挖土机进行土石方开挖、堆存及土石方外运时产生的扬尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，沉降快，一般影响范围较小。
本项目施工期严格按照《陕西省大气污染防治条例》（2019修正版）、《汉中市大气污染治理专项行动工作方案》（2023-2027年）等相关规定，具体如下：
①施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘。
②干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。
③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响。
④多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落。
⑤施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。
⑥施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁建筑物拆除100%湿法作业。
采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且项目工期较短，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。
（2）施工机械废气及运输车辆尾气
施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。
评价要求，建设单位在施工过程中应加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB36886-2018）标准限值的要求。
同时，本项目场址距离陕西汉中朱鹮国家级自然保护区较近，紧邻朱鹮珍稀鸟类栖息、觅食敏感生态区域。结合项目与保护区相对位置、区域常年主导风向及朱鹮生态习性。为避免施工期废气影响朱鹮保护区栖息环境，保障保护区空气质量及鸟类活动安全，还应加强以下保护措施：
①项目临近保护区一侧加强围挡设置，增加施工期洒水抑尘频率。
②大风天气禁止高起尘土方作业，严禁朝向保护区扰动裸土；朱鹮日间活跃时段严控高排放机械集中作业，减少废气、扬尘叠加影响。
③物料、渣土运输全程密闭限速，禁止在保护区周边滞留、怠速及装卸作业。
④保护区邻近区域裸土、堆土实行防尘网全覆盖+定时洒水保湿，并安排专人常态化巡查维护，确保抑尘效果稳定。
综上，项目通过落实施工期废气综合治理及保护区专项防控措施，施工扬尘、机械尾气均可稳定达标排放，影响具有短时、局部、可恢复的特征，不会对周边环境及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区造成不利影响。
2、施工期废水防治措施
项目施工期采用商品混凝土，不产生混凝土拌合废水，施工期废水主要为施工废水和生活污水。
（1）施工废水
施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、各种车辆冲洗水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物是SS，SS浓度为1000~3000mg/L之间，产生量约1.2m3/d，施工期6个月，施工废水产生量共为216m3。施工废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。
（2）生活污水
生活污水主要来源于施工过程的生活排污，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，根据同类已建工程施工区生活污水监测资料，COD浓度为300mg/L，BOD5浓度为200mg/L，SS浓度为200mg/L，氨氮浓度为30mg/L。本工程施工高峰人数为20人，生活用水量按35L/人·d计，废水产生系数为0.8，则生活污水产生量为0.56m3/d，施工期6个月，生活污水产生量共为10.08m3。施工区生活污水设置临时旱厕。
采取上述措施，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。
3、施工噪声防治措施
施工期噪声源主要是施工机械设备和运输车辆运行噪声。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表4-1。施工期运输车辆噪声类型及声级见4-2。
表4-1     施工期主要机械设备噪声源强表单位：dB（A）
	施工阶段
	设备名
	声级
	距声源距离（m）
	施工阶段
	设备名称
	声级
	距声源距离（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结构
施工
	振捣棒
	86
	1
	装修安装
	升降机
	78
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	切割机
	88
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吊车
	73
	5
	
	室内
	角磨机
	90
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	电锯
	93
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	木工刨
	90
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-2     施工期运输车辆声级
	车辆类型
	运输内容
	声级/dB（A）

	大型载重机
	土方外运
	90

	混凝土罐车、载重机
	钢筋、商品混凝土
	80～85

	轻型载重卡车
	各种装修材料及重
要的设备
	75


为减小项目施工对周围声环境造成影响，项目要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施：
①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经环保部门审查批准后方可开工；
②在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，项目施工须围墙隔挡，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点以及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区较远的地方，且要求建设单位夜间（22:00~6:00）禁止施工；临近保护区一侧围挡增设隔声衬垫，阻断噪声向保护区传播，土石方破碎、振捣等高噪声工序避开朱鹮日间栖息、觅食高峰时段，保护区周边禁止多台高噪设备同步作业，现场严禁使用高音喇叭，避免突发强噪声惊扰朱鹮。
③选用低噪声施工机械设备，严格限制或禁止使用高噪声的气锤打桩方式，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；
④建议使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥砂石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。
⑤杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，合理安排运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感点的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。
⑥对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸声、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。
⑦提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，强化噪声管控与珍稀鸟类生态保护责任意识。
为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。综合采取上述措施后，施工噪声影响仅短期、局部存在，不会干扰周边环境，尤其是保护区朱鹮正常栖息、觅食活动。
4、施工期固体废物防治措施
施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。
①施工建筑垃圾主要为改造过程中产生的施工砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。对于建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合利用，可以自行回填利用一部分，少量就近运往指定的建筑垃圾填埋场处置。
②生活垃圾来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，以有机物为主，收集后由环卫部门统一处置。
在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最小程度和范围内，防治措施可行。
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	1、运营期大气环境影响和保护措施
（1）废气产排污汇总
本次项目废气产排污汇总情况如下表：
表4-3     项目有组织废气污染源排放清单表
	产排污环节
	秸秆炭产线-装卸工序
	秸秆炭产线-粉碎工序
	秸秆炭产线-烘干工序
	储罐呼吸废气
	有机肥产线-发酵废气
	有机肥产线-粉尘
	食堂

	污染物种类
	粉尘
	粉尘
	粉尘
	VOCs
	恶臭气体
	粉尘
	油烟

	污染物
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	氮氧化物
	二氧化硫
	NHMC
	NH3
	H2S
	颗粒物
	油烟

	污染物产生量（t/a）
	10.0
	3.31
	19.82
	3.404
	2.372
	0.3649
	0.05
	0.005
	1.85
	0.0032

	排放形式
	无组织
	有组织
	有组织
	无组织
	有组织
	有组织
	无组织

	治理
设施
	名称
	自然沉降+喷雾抑尘
	袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）
	/
	生物除臭+15m高排气筒（DA003）
	袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
	油烟净化装置

	
	处理能力（m3/h）
	/
	5000
	15000
	/
	/
	3000
	800

	
	收集效率
	/
	90%
	100%
	/
	95%
	90%
	100%

	
	去除效率
	95%
	92%
	92%
	30%
	92%
	/
	80%
	92%
	60%

	
	是否可行
	是
	是
	是
	是
	是
	/
	是
	是
	是
	是

	污染物排放浓度（mg/m3）
	/
	40
	44.05
	47.25
	65.89
	/
	/
	/
	6.16
	0.9

	污染物排放速率（kg/h）
	/
	0.2
	0.661
	0.709
	0.988
	/
	/
	/
	0.018
	0.00072

	污染物排放量（t/a）
	0.05
	0.24
	1.586
	1.702
	2.372
	0.3649
	0.010
	0.0010
	0.133
	0.0013

	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准限值
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求
	《恶臭污染物排放标准》》(GB14554-93)表2中浓度限值要求
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是






	
	（2） 废气源强核算
1）秸秆炭产线废气
①原料装卸粉尘
本项目原料装卸、堆存过程中会产生少量粉尘。由于本项目原料秸秆比重较大，含水率高（约30%），不易起尘，考虑95%粉尘可在车间内沉降，仅有少量粉尘以无组织形式排放，且原料秸秆存放于炭化车间原料仓库内，通过采取封闭式仓库阻隔等措施后，粉尘控制效率以90%计，则原料装卸粉尘排放量约0.05t/a。粉尘产生量较小，经大气扩散后对周边环境影响不大。
②粉碎粉尘
依据建设单位提供的资料，本项目每年处理农作物秸秆20000t，年生产秸秆炭4941.65t。秸秆的含水率在30%左右，需对秸秆进行粉碎，该工序会产生一定量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》中的“2542生物质致密成型燃料加工行业系数表”，生产生物质致密成型燃料的产污系数见表4-4。环评要求建设单位将粉碎机放置在全封闭生产车间内，皮带输送采取全封闭处理，并在粉碎机上方设置集气罩。项目配备风机风量5000m3/h，粉碎粉尘由集气罩（收集效率90%）收集后通过集气管引至布袋除尘器（处理效率按92%计）进行净化处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，秸秆粉碎粉尘的产排情况见表4-5。
表4-4     2542生物质致密成型燃料加工行业系数表
	工段名称
	产品名称
	原料名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	破碎
	生物质致密成型燃料
	秸秆
	所有规模
	颗粒物
	吨/吨-产品
	6.69×10-4

	烘干
	
	
	
	颗粒物
	吨/吨-产品
	4.01×10-3

	
	
	
	
	氮氧化物
	吨/吨-产品
	6.89×10-4

	
	
	
	
	二氧化硫
	吨/吨-产品
	4.80×10-4



表4-5     粉碎粉尘污染物产排情况一览表
	废气源
	污染物
	产生量(t/a)
	排放形式
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)
	治理措施
	无组织排放量(t/a)

	粉碎粉尘
	颗粒物
	3.31
	有组织
	0.24
	0.2
	40
	袋式除尘+15米高排气筒（DA001）排放
	0.331


根据上表计算结果，本项目秸秆粉碎粉尘中颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，即浓度小于120mg/m3，排放速率小于3.5kg/h。
③烘干废气
本项目采用两级烘干，烘干热源均来自碳化机炉膛的余热废气，如果秸秆可燃气体混合制气工序不用时，也可以返回烘干工序，点燃，为烘干部分加热。烘干废气仅为烘干过程产生的粉尘。根据上表4-4可知，秸秆烘干工艺的产污系数。本项目烘干机为密闭设备，带有低氮燃烧装置，拟在烘干机排气口处设置密闭管道连接，配套风机风量为15000m3/h，烘干废气收集效率100%，收集后经设备自带布袋除尘器（除尘效率92%）处理后与经处理后的粉碎粉尘一并由1根15m高排气筒（DA001）排放。烘干废气的产排情况见表4-6。
表4-6     烘干废气污染物产排情况一览表
	废气源
	污染物
	产生量(t/a)
	排放形式
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)
	治理措施

	烘干废气
	颗粒物
	19.82
	有组织
	1.586
	0.661
	44.05
	袋式除尘+低氮燃耗装置+15米高排气筒（DA001）排放

	
	氮氧化物
	3.404
	
	1.702
	0.709
	47.25
	

	
	二氧化硫
	2.372
	
	2.372
	0.988
	65.89
	


根据上表计算结果，本项目秸秆烘干废气中颗粒物排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准限值，即浓度小于200mg/m3；氮氧化物和二氧化硫排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，即氮氧化物浓度小于240mg/m3，排放速率小于2.6kg/h，二氧化硫浓度小于550mg/m3，排放速率小于0.77kg/h。
④储罐呼吸废气
本项目共设置2座30m3木醋液储罐，1座20m3木焦油储罐，均采用立式固定顶罐，参照《工业污染源调查与研究》第二辑中计算公式，其产生的废气中非甲烷总烃排放量如下所示：
小呼吸废气LB
LB=0.01×M（P/（P0-P）0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×Fp×C×Kc
式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；
M—储罐内蒸汽的分子量；
P—在大量液体状态下，真实蒸汽压（Pa）；
P0—当地的大气压强（Pa），本项目取值101800Pa；
D—罐的直径（M）；
H—平均蒸汽空间高度（M），取2m；
△T—一天之内的平均温度差（℃），本次评价取10℃；
Kc—产品因子，取值为1；
Fp—涂层因子（无量纲），本次取1；
C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间罐体，C=1-0.0123（D-9)2，罐径大于9m的C=1。
大呼吸废气LW
LW=4.188×10-7×M×P×Kn×Kc
式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；
M—储罐内蒸汽的分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力；
Kn—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，当K≤36时，Kn=1；当K＞220时，按Kn=0.26计算；当 36＜K＜220，Kn＝11.467×N-0.7026；
Kc—产品因子，取值为1。
本项目储罐呼吸废气产生量见下表。
表4-7    储罐呼吸废气一览表
	储罐名称
	分子量(g/mol)
	真实蒸汽压（Pa）
	储量（m3）
	数量（座）
	周转量（Kn）
	小呼吸废气（t/a）
	大呼吸废气（t/a）
	合计（t/a）

	木醋液
	60
	5000
	30
	2
	0.4593
	0.0024
	0.3481
	0.3505

	木焦油
	110
	1200
	20
	1
	1
	0.0006
	0.0137
	0.0144


经计算，本项目储罐呼吸废气中非甲烷总烃的产生量为0.3649t/a。本项目VOCs产生量较小，类比其他同类项目，项目运行期间厂界非甲烷总烃浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。
2） 有机肥产线废气
①发酵废气
本项目发酵过程中会产生恶臭气体，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》中的“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数表”，本项目发酵属于罐式发酵，氨的产污系数为1.0×10-2kg/t-产品，硫化氢产生量约为NH3的10%。本项目年产5000t有机肥，则NH3的产生量为0.05t/a，H2S产生量为0.005t/a。臭气浓度为无量纲，不对其进行定量分析。
项目拟采取1套“生物除臭装置”，用来处理液态肥发酵、有机肥及生物有机肥陈化料堆放产生的恶臭。项目有机肥车间采用封闭式钢结构厂房，微负压设计，废气收集效率按95%计。配套设置引风机和废气收集管路，将有机肥发酵工序产生的恶臭气体经管道引至“生物除臭装置”，处理后经15m高排气筒（DA003）排放。本项目“生物除臭装置”去除效率取80%，设计总风量计算过程如下：
根据房间新风换气次数计算：[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)]，则新风量
Q=p·s·h
式中：
Q——新风量（m3/h）
p——换气次数（次/h），本次环评取4次/h；
s——车间面积（车间面积约为1039.62m2）；
h——车间高度，车间高度约为7.35m。
则由上式可计算出项目肥料生产车间所需总风量30564.8m3/h，按35000m3/h 计。
则氨有组织产生量为0.05t/a，产生速率约为0.0208kg/h，产生浓度为0.594mg/m3；硫化氢有组织产生量为0.005t/a，产生速率约为0.00280kg/h，产生浓度为0.059mg/m3；经“生物除臭装置”处理后，氨有组织排放量约为0.010t/a，排放速率约为0.00417kg/h，排放浓度约为0.119mg/m3；硫化氢有组织排放量约为0.0010t/a，排放速率约为0.00042kg/h，排放浓度约为0.012mg/m3。
氨无组织排放量约为0.0025/a，排放速率约为0.00104kg/h；硫化氢无组织排放量约为0.00025t/a，排放速率约为0.00010kg/h。
经生物除臭装置处理的发酵废气经15m高排气筒（DA003）排放，排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的排放量限值要求（NH3＜4.9kg/h，H2S＜0.33kg/h）。同时，项目运行期厂界NH3、H2S和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的浓度限值要求（NH3＜1.5mg/m3，H2S最大浓度＜0.06mg/m3，臭气浓度＜20）。
②粉尘
辅料在运输过程中皆有包装且颗粒较大不易产生粉尘，项目粉尘主要来源于发酵后粪肥粉碎、筛分、造粒工序。根据《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥造粒过程中会产生一定量的废气，主要为颗粒物，其产污系数为0.370kg/t-产品，则造粒工段颗粒物的产生量为1.85t/a。项目配备风机风量3000m3/h，粉尘经集气罩收集后（收集效率90%），经布袋除尘器（除尘效率92%）处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 
表4-8     粉碎粉尘污染物产排情况一览表
	废气源
	污染物
	产生量(t/a)
	排放形式
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)
	治理措施
	无组织排放量(t/a)

	粉碎、筛分、造粒
	颗粒物
	1.85
	有组织
	0.133
	0.018
	6.16
	袋式除尘+15米高排气筒（DA002）排放
	0.185


根据上表计算结果，本项目秸秆粉碎粉尘中颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，即浓度小于120mg/m3，排放速率小于3.5kg/h。
3） 其他废气
①食堂油烟
本项目食堂废气主要来自烹饪产生的油烟。食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其热分解或裂解物产生的油烟。根据医院提供的资料，每天在厂区就餐人员最大数量约为12人，医院食堂设1个灶头，规模属于小型规模，食堂在烹饪过程中会产生油烟，油烟的产生量跟食用油的用量有关。食用油消耗系数为30g/人·d，则消耗量为0.36kg/d（0.108t/a），烹饪过程中的挥发损失约2.83%，即油烟产生量为0.0108kg/d（0.0032t/a）。每天的烹饪时间按6小时计算，则油烟的产生速率为0.0018kg/h，油烟的产生浓度为2.25mg/m3（按风量800m3/h计）。
食堂设净化效率不低于60%的油烟净化装置对食堂油烟进行净化处理。油烟净化装置设计风机风量不低于800m3/h，则油烟的排放量为0.0013t/a，排放浓度为0.9mg/m3。食堂油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3要求。
②放散废气
储罐输送的介质为压缩天然气（CNG），为一种多组分的混合气体主要成分是烷烃，无色、无毒性。其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷丙烷和丁烷，此外还含有约1%的二氧化碳、氮、惰性气体，此类排放量较小，且为间歇式排放。
项目设备检修、天然气装卸罐过程、储罐压力过高放空过程及加气枪放空过程，少量天然气通过放散管放散系统排放。设备一般每年进行一次定期检修,检修产生的少量天然气通过工艺站场外的放空系统直接排放，系统超压时将排放一定量的天然气，天然气装卸罐过程在卸压过程中为保证卸车系统的安全会放出少量的天然气来调节压力。储罐区设置1根15m高放散立管，放散废气通过1根15m高放散管集中排放，排放方式为偶然瞬时排放。本环评不进行定量分析。
（3）废气治理措施可行性分析
1） 有组织废气治理措施可行性分析
本项目粉碎粉尘和烘干废气均采用袋式除尘器处理；炭化废气经15m高排气筒处排放。
①袋式除尘设施工作原理及可行性
袋式除尘器是一种利用滤袋捕集粉尘颗粒的过滤式除尘装置。其工作流程如下：
含尘气体经进风口进入灰斗后，因体积骤增，粗颗粒粉尘受惯性或重力作用直接落入灰斗；其余细颗粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后滞留于滤袋外侧，净化气体则由滤袋内部进入上箱体，最终通过阀板孔和排风口排入大气，完成除尘。
为应对高温工况，可采用玻纤覆膜、P84或PTFE等耐高温滤袋（长期耐温200~260℃），并配备冷风阀保护系统。当烟气温度超标时，系统自动混入冷风降温，防止烧毁滤袋。
随着过滤持续进行，设备阻力逐渐升高。当阻力达到设定值时，清灰控制器启动程序：首先关闭提升阀板切断气流，随后向脉冲电磁阀发送信号，触发高压逆向气流冲入滤袋。滤袋瞬间膨胀并产生强烈振动，使外侧积尘脱落，实现自动清灰。
根据对国内同类企业的调查统计，袋式除尘器在多行业的粉尘治理中获得广泛运行，长期的应用经验表明，袋式除尘器具有除尘效率高（92%）、性能稳定，且机体结构紧凑、过滤面积大、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，获得越来越广泛的应用。并且根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）针对颗粒物采用布袋除尘是可行的。
②生物除臭装置工作原理及可行性
生物滤池式生物除臭装置：生物滤池式生物除臭装置是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收、降解作用实现恶臭治理的工艺。车间产生的恶臭废气首先经过预处理加湿除尘，去除废气中夹带的粉尘杂质并调节废气湿度，随后均匀进入生物滤池装置内部。废气透过湿润、多孔且附着大量活性微生物的滤料层，依靠微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收及生物降解作用，将废气中的恶臭污染物分解转化为CO₂、H₂O、硫酸盐、硝酸盐等无害简单无机物，对NH₃、H₂S等典型恶臭污染物具有良好的去除效果。本项目结合工程实际工况，生物除臭装置综合去除效率取80%，可有效削减项目恶臭污染物排放。生物滤池填料层采用具备良好吸附性、透气性与挂膜性能的滤料，主要分为无机填料和有机填料两大类，其中无机填料包含陶粒、活性炭颗粒、陶瓷、鲍尔环等，有机填料包含碎木屑、腐熟堆肥、塑料填料、聚丙烯小球等。本项目综合考虑微生物挂膜效果、滤料持水性、透气性能及使用寿命等因素，选用适配有机肥发酵恶臭废气的复合填料，可保证系统长期稳定运行。
根据《排污许可证申请与核发技术规范-磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中“表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表”，发酵尾气可行技术为生物除臭（地律法、过滤法）。因此，本项目采用生物滤池式除臭装置处理发胶废气可行。
2）无组织废气治理措施可行性分析
①本项目采用封闭式的生产厂房，配套设置喷雾抑尘装置，堆存过程基本无扬尘扩散。卸料过程中进行喷雾抑尘，粉尘扩散量较小。
②本项目运输车辆进出厂区车速较慢，且经洒水抑尘后，运输扬尘大大减少。
③发酵工序位于密闭设施和密闭车间内，根据核算，发酵过程中氨和硫化氢无组织排放量较少。
综上，本项目无组织废气治理措施可行。
（4）非正常运行情况分析
本项目运营期间，非正常工况假定为布袋除尘器或生物除臭装置故障等情况导致其无法正常运行，收集的废气未经处理直接排放，本项目废气非正常排放情况及应对措施见下表。
表4-9    非正常排放情况一览表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	排放速率（kg/h）
	持续时间（h）
	排放量（kg）
	应对措施

	排气筒(DA001)
	废气处理系统故障
	颗粒物
	8.26
	1
	8.26
	停止生
产，及时
修理废气
处理系统

	排气筒(DA002)
	
	颗粒物
	0.77
	1
	0.77
	

	排气筒(DA003)
	
	氨
	0.0208
	1
	0.0208
	

	
	
	硫化氢
	0.00208
	1
	0.00208
	


为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强布袋除尘器和生物除臭装置的管理，定期检修，为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。
（5）对陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的环境保护措施
本项目临近陕西汉中朱鹮国家级自然保护区，环评要求建设单位运行期间还应落实以下要求：
①加强环保设备维护与管理，确保废气处理系统正常运行，保证废气长期稳定达标排放；
②强化厂区靠近保护区边界一侧绿化，形成生态缓冲带，阻断无组织粉尘及废气侧向输送；
③物料堆场全封闭密闭存放，厂区道路定时洒水清扫，降低污染物沉降，避免对保护区植被、朱鹮觅食水田造成影响。
（6）废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）的要求，运营期监测计划见表4-10。
表4-10   环境监测计划表
	类别
	监测项目
	监测点位置
	监测点数
	监测频率

	有组织废气
	颗粒物
	DA001排气筒
	1个
	每半年1次，连续2天

	
	颗粒物
	DA002排气筒
	1个
	每半年1次，连续2天

	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	DA003排气筒
	1个
	每半年1次，连续2天

	无组织废气
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃
	厂界外10m范围内，上风向1个，下风向3个
	4个
	每半年1次，连续2天


2、 运营期水环境影响和保护措施
本项目冷凝循环水循环使用，定期补充，不外排；绿化洒水用水，全部蒸发损耗，不外排；肥料产线生产用水随产品带走，不外排，无生产废水产生。运营期产生的废水主要为生活污水。
本项目劳动定员共12人，厂区内设有食堂，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额取80L/d·人，则员工生活用水量共为0.96m3/d，350.4m3/a，产污系数以0.8计，生活污水产生量0.77m3/d，280.32m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。
生活污水经化粪池（化粪池容积为8m3）处理，定期清掏用作周边农田施肥，不外排。
本项目运营期废水污染物产排情况见表4-11。
表4-11     运营期废水污染物产排情况一览表
	污染源
	废水量
	污染物
	污染物产生情况
	处理措施及去除率
	污染物排放情况
	排放去向

	
	m3/d
	m3/a
	
	浓度(mg/L)
	产生量（t/a）
	措施
	去除率
	浓度(mg/L)
	排放量（t/a）
	

	生活污水
	0.77
	280.32
	COD
	300
	0.0841
	三级化粪池
	35%
	195
	0.0547
	定期清掏用于周边耕地农灌

	
	
	
	BOD5
	150
	0.0420
	
	40%
	90
	0.0252
	

	
	
	
	SS
	200
	0.0561
	
	60%
	80
	0.0224
	

	
	
	
	NH3-N
	25
	0.0070
	
	0%
	25
	0.0070
	


综上，本项目在保证污水处理措施正常运行的前提下，能够达标排放，且对项目所在地表水环境影响较小。
3、 运营期声环境影响和保护措施
（1）噪声源统计
项目噪声主要是粉碎机、烘干机、炭化机以及打包机等设备运行产生的噪声及车辆噪声，其噪声级为80~90dB(A)。主要噪声源及噪声源强列于表4-12。
表4-12     主要噪声源及源强单位：dB(A)
	序号
	噪声源
	声源类型
	声源空间相对位置/m
	噪声源强声级dB(A)
	降噪措施
	噪声排放声级dB(A)

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	工艺
	降噪效果dB（A）
	

	1
	粉碎机
	频发
	-20
	10
	1
	90
	基础减振，厂房
减振
	15
	75

	2
	烘干机
	频发
	-25
	5
	1
	80
	
	15
	65

	3
	炭化机
	频发
	-25
	7
	1
	90
	
	15
	75

	4
	打包机
	偶发
	-15
	2
	1
	85
	
	15
	70

	5
	混气撬
	偶发
	2
	25
	1
	90
	
	15
	75

	注：坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


根据对本项目噪声源分析，项目在采取本评价提出的降噪措施后，可有效减少噪声排放，经距离衰减后，可确保项目厂界噪声达标排放。
（2）预测模式
按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测。
①室外声源
对于室外点声源，某个噪声源在预测点的A声级为：
[image: ]
式中：[image: ]—距离声源r处的A声级，dB(A)；
[image: ]—参考位置r0处的A声级，dB(A)；
[image: ]—参考位置距离声源的距离，m；
[image: ]—预测点距离声源的距离，m；
ΔL—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减），已经考虑隔声量，此处ΔL取0，dB(A)。
②噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献（Leqg）值为：
[image: 说明: 0ZGIPPD16TM_%@[83Y}YW2I]
式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
（3）声影响预测分析
根据本项目厂区布置图和周围现状，本次噪声衰减仅考虑距离衰减量，不考虑空气吸收、车间外屏障衰减。项目生产期间昼、夜间对厂界的声级预测结果见表4-13。

表4-13    项目主要设备噪声预测结果一览表单位：dB(A)
	预测点位
	贡献值
	背景值
	预测值
	达标情况

	
	昼间/夜间
	昼间/夜间
	昼间/夜间
	昼间/夜间

	北侧
	41.1
	/
	41.1
	达标

	南侧
	40.8
	/
	40.8
	达标

	西侧
	43.2
	/
	43.2
	达标

	东侧
	42.0
	/
	42.0
	达标

	标准值（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）：2类：昼间：60、夜间：50。


表4-14     声环境敏感点发表分析单位：dB(A)
	点位
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	全丰村散户
	27.7
	27.7
	43
	44
	43.1
	44.1
	≤60
	≤50
	达标
	达标


经预测，各厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，项目产生的噪声对周围环境影响较小。
（3）污染防治措施
为了确保厂界噪声达到相应的标准和员工的健康，仍要注意做好吸声、隔声、消声等处理措施，同时兼顾陕西汉中朱鹮国家级自然保护区鸟类保护需求，具体如下：
①厂区设施合理布局，将主要噪声设备尽可能地布置在厂区中央部分或是厂房内，确保噪声设备与厂界之间有一定的衰减距离。
②建设单位在设备选型时优先选用了低噪声设备，并采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等降噪、减振措施。
③加强设备的巡检和维护，定期加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪声。
④加强对运输车辆的管理，要求其在厂内行驶车速不得超过10km/h，车辆途经靠近保护区路段禁止鸣笛、禁止猛踩油门，低速平稳通行，同步减少交通噪声与扬尘对外扩散。
在采取上述综合降噪措施后，项目运营设备噪声源强可得到有效削减，厂界噪声稳定达标，噪声向外扩散强度低、持续性干扰弱，不会对陕西汉中朱鹮国家级自然保护区内朱鹮正常栖息、觅食活动造成不利影响。
（4）噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目运营期噪声监测要求见表4-15。
表4-15     项目运营期噪声监测要求
	监测类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	噪声
	Leq（A）
	厂界四周各设1个监测点位
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


4、 运营期固体废物环境影响和处理处置措施
（1） 固废产生及处置情况
①生活垃圾
职工定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a。场内设垃圾收集桶，生活垃圾定点收集后由环卫清运｡
②炭化炉渣
本项目秸秆年处理20000t，秸秆高温炭化过程中秸秆内含矿物质经高温炭化形成炉底灰渣，类比同类秸秆炭化项目产污系数，沉降灰渣按原料量的0.2%进行计算。炭化炉会灰渣产生量为40 t/a，定期收集后，可回用于生产。
④收集粉尘
根据工程分析可知，本项目布袋除尘器收集的粉尘量为21.54t/a，经收集分类暂存于一般固废暂存间，可回用于生产。
⑤废包装材料
项目运营过程中，包装秸秆炭会有一定的废弃包装材料产生，根据企业提供相关资料，年产生废包装材料0.5t，经收集分类暂存于一般固废暂存间，外收综合利用。
⑥废包装桶
项目使用的机油的包装桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危废，废物代码为HW49-900-041-49，产生量约为0.01t/a。
⑦废机油
项目设备维修检修过程中会产生少量废机油等，根据建设单位提供资料，废机油产生量约0.02t/a，属于HW08类危险废物，废物代码为HW08-900-214-08。由专用容器收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
⑧废含油纱布及手套
项目设备维修检修以及运行过程中会产生废含油纱布及手套，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危废，废物代码为HW49-900-041-49，产生量约为0.01t/a。
本项目的危废集中收集，暂存于危废贮存库，及时交由有资质的单位处置。本项目固体废弃物产排情况见表4-16。
表4-16     项目固废产排一览表
	序号
	固废名称
	产生量（t/a）
	固废类别
	处置措施

	1
	生活垃圾
	1.8
	/
	设置垃圾分类回收桶收集，由环卫部门定期清理

	2
	炭化炉灰渣
	40
	一般固废
	定期清理后，回用于生产

	3
	收集粉尘
	21.54
	
	

	4
	废包装材料
	0.5
	
	收集后，外售综合利用

	5
	废包装桶
	0.01
	HW49(900-041-49)
	暂存于危废贮存库，定期交由有相关资质单位处理

	6
	废机油
	0.02
	HW08(900-214-08)
	

	7
	废含油纱布及手套
	0.01
	HW49(900-041-49)
	


（2） 一般固体废物处置措施
本项目一般工业固废主要包括木焦油、木醋液、废包装材料、收集粉尘等。收集粉尘回用于生产作为原料使用；木焦油、木醋液、废包装经收集后外售综合利用。
本项目在炭化车间西南侧设置1座面积约30m²的一般固废暂存间，一般固废暂存间严格执行分类分区存放制度，不同类型一般固废单独划定堆放区域，设置隔离标识，杜绝混堆混放。同时，严格按照标准要求，在暂存间出入口及各分区区域设置规范的环境保护图形标识牌，明确固废类型、贮存要求及管控规范。
同时，规范建立一般固废环境管理台账，详细记录各类一般固废的产生量、收集时间、贮存位置、转运去向、综合利用量等信息，做到台账资料完整、数据真实可追溯，并严格按照生态环境管理要求，按时完成固废贮存、处置情况申报工作，确保一般固体废物全过程合规管控。一般工业固废暂存区应满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠；
③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）及其2023年修改单要求设置环境保护图形标志。
（3） 危险废物处置措施
拟建项目危险废物主要包括废机油、废包装桶、废含油纱布及手套等。废机油、废包装桶、废含油纱布及手套等经分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由危废资质的单位处置。
本项目在炭化车间西南侧设危废贮存库1座，面积约10m2。项目危险废物的暂存应按照危险废物管理和处置要求进行。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物污染防治技术政策》中有关规定进行建设。
对危险废物的收集、分类、贮存、运输等环节均应按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，采取相应的防范措施，对产生的危险废物，实行登记制度，杜绝随意丢弃；根据危险废物的不同特性，设计不同类型符合国家标准的专门容器收集贮存，容器满足不易破损、变形、老化，能有效的防止渗漏、扩散等要求；盛装危险废物的容器必须贴有标签和有关注明；堆放场要具备特殊要求；运输系统安全可靠等。这样，就从隔离控制污染源头、阻断污染途径等方面最大限度地减少了有毒有害物质释放进入地下水和土壤的总量，起到了防范固体废物污染环境的作用。对于危险废物的贮存及转运应做到以下几个方面：
①建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作。
②危险废物的运输和处置必须委托有资质的单位进行处理，并建立危险废物处置台账。
③危险废物收集后应储存在危险废物库中，必须按国家规定设置统一识别标志。在建设危险废物堆放场所的过程中应满足以下要求：应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。
④采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物。
⑤在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24h内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
⑥收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接收者提供安全保护要求的文字说明。
⑦危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，具有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志。
综上所述，本项目固体废物对周围环境的影响较小。
5、 运营期地下水、土壤环境影响分析
本项目粗木焦油及粗木醋液设计采用储罐储存。正常情况下基本无物料或废水下渗，正常情况下对地下水基本无影响。当液态物料贮存池发生泄漏且围堰内防渗层失效的情况下，可能导致粗木醋液、粗木焦油等物料下渗，将首先渗入防渗层下层土壤，污染土壤，随着污水下渗量的增加，下渗深度也在不断增加，直至达到潜水含水层，污染地下水。运营期间污水管道、化粪池或处理设施若发生破裂或渗漏，污染物将直接进入土壤，并可能进一步下渗，污染地下水含水层。
（1）源头控制措施
①严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②当贮存罐发生事故时，泄漏的物料排入围堰，当事故结束后及时进行清理。
③进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
（2）分区控制措施
本项目防治地下水污染的措施包括两部分，一是按照相应的标准，在污染区铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是在污染区防渗层上设置渗漏污染物收集系统。防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据厂区内各生产、生活单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。根据防渗参照的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。
本项目分区防渗措施见表4-17。
表4-17    项目分区防渗措施一览表
	分区类别
	区域名称
	防渗措施
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废贮存库
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-10cm/s）+防渗混凝土+防渗膜（2mm厚HDPE膜）+防渗涂料（环氧树脂地坪漆，且液态危废收集容器下方设置钢制防渗托盘等。
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s

	
	储罐围堰区
	设置防渗围堰，围堰有效容积不小于区内最大储罐容积的110%；防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）+防渗混凝土+防渗膜（2mm厚HDPE膜）。
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s

	
	加臭装置围堰区
	采用防渗混凝土+防渗涂层防渗结构，配套导流收集设施
	

	
	化粪池
	整体钢筋混凝土结构，内壁涂刷防渗防腐涂层
	

	一般防渗区
	除重点防渗区外的生产区、原料仓库（秸秆库房）、一般固废暂存区、成品库及消防水池等
	采取粘土铺底+防渗混凝土进行防渗
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s

	简单防渗区
	站房、厂区道路等
	水泥硬化
	一般地面硬化


综上，本项目严格落实以上防渗措施后，项目对周围地下水及土壤环境影响较小。
6、 环境风险分析
（1） 环境风险物质调查
本项目中间产物为秸秆气以及外购的压缩天然气（CNG），其主要成分为甲烷，是易燃易爆气体，具有较大的潜在危险性。另外粗木焦油、粗木醋液中含有少量有毒有害物质。在突发性的事故状态下，如不采取有效措施，一旦发生火灾、爆炸、泄漏等事故，势必将危及人群和周围自然环境。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），秸秆气和天然气属于涉气风险物质，粗木醋液、粗木焦油属于涉气、涉水风险物质。
（2） 环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知：计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为:1<Q<10；（2）10<Q<100；（3）Q≥100。本项目Q值根据建设项目风险源调查，本项目涉及的危险物质有秸秆气、混合气、木焦油和木醋液。危险物质具体存量详见表4-18。
表4-18     建设项目Q知确定表
	序号
	危险物质名称
	存储方式
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质的Q值

	1
	秸秆气a（甲烷）
	管道
	0.02
管道内最大在线量
	50
	0.0004

	
	
	储罐
	0.412
	50
	0.0082

	2
	混合气（甲烷）
	储罐
	0.482
	50
	0.0096

	3
	木焦油a
	储罐
	22.10
	500b
	0.0088
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	木醋液a
	储罐
	51.92
	100c
	0.5192

	项目Q值∑
	0.54+

	注：a秸秆气中甲烷含量按34.5%计算；木焦油密度按1.30g/cm3计算，木醋液按1.018g/ml计算；
b木焦油属于油类物质，根据HJ169-2018临界量取2500t；
c木醋液没有明确临界值，属于危害水环境物质，临界量按HJ169-2018表B.2取100t。


由上表计算可知，本次拟建项目危险物质数量与临界量比值Q为0.546，Q＜1，因此环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价进行简单分析，评价工作等级划分见表4-19。
表4-19   评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害结果、风险防范措施等方面给出定性说明


（3） 环境风险分析
事故状态下，污染物主要通过以下途径影响环境：
大气扩散：秸秆气和天然气（尤其是CO）泄漏直接造成大气污染；火灾爆炸产生的次生污染物随大气扩散。
地表漫流：泄漏的液态物料或消防废水漫流出围堰或厂区，通过雨水系统污染地表水体。
垂直入渗：泄漏的液态物料在防渗层失效的情况下向下渗透，污染土壤和地下水。这是最隐蔽、最难修复的途径。
粉尘燃烧爆炸：秸秆粉碎及输送过程中产生的粉尘在车间或库房内积聚，当空气中粉尘浓度达到爆炸下限（约 40～60 g/m³），遇明火、静电火花或机械摩擦火花可能引发粉尘爆炸，爆炸冲击波可导致建筑物损坏和人员伤亡，次生火灾产生的烟气造成大气污染，消防废水可能携带物料进入地表水体。
（4）风险防范措施
1）风险事故预防及减缓措施
事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，拟建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的以下防范措施：
①在对秸秆气设施运行及停气检修时必须严格按照有关安全生产的规定进行。天然气管道及秸秆气燃烧设备的设计和施工中，应严格按照《工业企业煤气安全规程》（GB6222-86）等安全生产的有关规定进行。
②加强对员工的教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。除生产必须用人外，严禁携带火柴、打火机、烟头等火种进入。不准穿有钉鞋和化纤衣服的人员，以及汽车、电瓶车或其他机动车辆进入。
③建立事故预防、监测、检验、报警系统，应设置CO浓度检测报警装置；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免煤气意外泄漏事故发生；在易产生泄漏的位置设置检测仪和自动报警器，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时扼杀；生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害；对输送管道、管件等以及与之相关的设备进行重点安全监督。
④提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。
⑤加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。
⑥储罐区建设提出以下要求：
a） 地面采用混凝土或经防腐处理的钢结构建设，宜采用防静电硬质环氧树脂材料，防止静电积聚和液体渗透。
b） 储存场所必须达到三防要求既防风、防水、防晒，离开地表水域150m外。
c） 场所围墙分割区域不能同种类物品放置同一区域。
d） 储罐区设置围堰，围堰有效容积不小于区内最大储罐容积的 110%。
e） 库区必须有宽敞的人员行走通道便于货物进出和运输。
f） 配置灭火器具。
⑦秸秆原料库应采取防尘防爆措施，厂房内电气设备采用防爆型，设置粉尘浓度监测报警装置，加强通风除尘，防止粉尘积聚达到爆炸下限。
2）风险事故应急预案
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。
（5）分析结论
本项目在落实以上风险防范措施的基础上，加强管理，可有效预防环境风险事故的发生，综上所述，本项目环境风险可接受。
7、 环保投资
本项目总投资4900万元，其中环保投资103.5万元，占总投资的2.11%。主要用于废气治理、废水治理、隔声降噪及固体废物处置等方面，具体见表4-20。
表4-20     环保投资估算表
	项目
	环保设施
	投资（万元）

	废水
	生活污水
	化粪池（容积8m3）
	2.0

	
	冷凝循环废水
	冷凝循环池（容积60m3）
	3.0

	废气
	破碎、烘干废气（秸秆炭产线）
	袋式除尘器+低氮燃烧+15m排气筒（DA001）
	15

	
	秸秆气净化装置
	冷凝装置
	10

	
	发酵废气
	生物除臭装置+15m排气筒（DA003）
	20

	
	烘干粉尘
	袋式除尘器+15m排气筒（DA002）
	10

	噪声
	设备、机械噪声
	高噪声设备采取车间内放置、设置减振垫等措施
	8.5

	固废
	生活垃圾
	若干垃圾收集桶
	0.5

	
	一般固体废物
	一般固废暂存间（30m2）
	3.0

	
	危险废物
	专用容器、危险废物贮存库（10m2）
	6.5

	环境管理
	企业例行监测以及验收等管理费用
	25

	合计
	103.5
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	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉碎、烘干废气（DA001）
	颗粒物
	袋式除尘器+低氮燃烧+15m高排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准限值

	
	发酵废气（DA003）
	NH3、H2S
	生物除臭装置+15m排气筒（DA003）
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中浓度限值要求

	
	有机肥产线粉尘（DA002）
	颗粒物
	袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化装置（净化效率60%）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	设置1座容积为8m3化粪池
	化粪池粪便定期清掏用作农肥

	声环境
	设备
	连续等效A声级
	低噪声设备、设置减振垫、房间隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	场内设垃圾收集桶，生活垃圾定点收集后由环卫清运；炭化炉灰渣和收集粉尘集中收集后，回用于生产；废包装材料收集后，外售综合利用；废机油、废包装桶、废含油纱布及手套集中收集，暂存于危废贮存库，及时交由有资质的单位处置。
本项目在炭化车间西南侧设1座一般固废暂存间，面积约30m2。一般工业固体废物分类分区存放，采取防渗漏、防雨淋及防扬尘等措施，并按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。并设置本项目在炭化车间西南侧设危废贮存库1座，面积约10m2。项目危险废物的暂存应按照危险废物管理和处置要求进行。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物污染防治技术政策》中有关规定进行建设。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①重点防渗区：危废贮存库防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-10cm/s）+防渗混凝土+防渗膜（2mm厚HDPE膜）+防渗涂料（环氧树脂地坪漆，且液态危废收集容器下方设置钢制防渗托盘等。储罐围堰区、加臭装置围堰区以及化粪池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）+防渗混凝土+防渗膜（2mm厚HDPE膜）。
②一般防渗区：除重点防渗区外的生产区、原料仓库、一般固废暂存区、成品库及消防水池等，采取粘土铺底+防渗混凝土进行防渗。
③简单防渗区：站房、厂区道路等，采取水泥硬化。

	生态保护措施
	项目建成后道路及厂内空地全部采用硬化地面，运营期污染物产量较少且得到很好地治理。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。

	环境风险
防范措施
	加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，编制突发环境事件应急预案并备案，储备应急物资，定期进行应急演练。为防止事故的发生，并提出以下防范措施：
①在对秸秆气设施运行及停气检修时必须严格按照有关安全生产的规定进行。天然气管道及秸秆气燃烧设备的设计和施工中，应严格按照《工业企业煤气安全规程》（GB6222-86）等安全生产的有关规定进行。
②加强员工的教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。除生产必须用人外，严禁携带火柴、打火机、烟头等火种进入。不准穿有钉鞋和化纤衣服的人员，以及汽车、电瓶车或其他机动车辆进入。
③建立事故预防、监测、检验、报警系统，应设置CO浓度检测报警装置；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免煤气意外泄漏事故发生；在易产生泄漏的位置设置检测仪和自动报警器，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时扼杀；生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害；对输送管道、管件等以及与之相关的设备进行重点安全监督。
④提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。
⑤加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。
⑥储罐区建设提出以下要求：
a） 地面采用混凝土或经防腐处理的钢结构建设，宜采用防静电硬质环氧树脂材料，防止静电积聚和液体渗透。
b） 储存场所必须达到三防要求既防风、防水、防晒，离开地表水域150m外。
c） 场所围墙分割区域不能同种类物品放置同一区域。
d） 储罐区设置围堰，围堰有效容积不小于区内最大储罐容积的 110%。
e） 库区必须有宽敞的人员行走通道便于货物进出和运输。
f） 配置灭火器具。
⑦秸秆原料库应采取防尘防爆措施，厂房内电气设备采用防爆型，设置粉尘浓度监测报警装置，加强通风除尘，防止粉尘积聚达到爆炸下限。

	其他环境
管理要求
	1、 环境管理要求
（1） 建立环境保护管理制度和年度环境管理工作计划；
（2） 建立本工程环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台账（记录原辅材料的使用量、废弃量）及其他环境统计资料等）；
（3） 强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；
（4） 开展环保宣传与职工培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平；
2、排污许可
按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》有关要求，建设单位应申领国家排污许可证，做到持证排污，不得无证排污或不按证排污。并根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范  总则（试行）》（HJ944-2018）具体要求，做好环境管理台账的记录，并定期上传公示排污许可证执行报告。
3、环境监测
按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。
4、竣工验收
根据现行《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。
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六、结论
	
洋县戚氏镇秸秆综合利用项目，符合国家及地方产业政策、满足相关环境管理政策要求，选址环境合理。项目建成后，过程控制和污染防治技术较完备，污染防治措施可行，环境风险可控。在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染物防治措施及建议的前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	DA001
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.826t/a
	0
	1.826t/a
	+1.826t/a

	
	
	SO2
	0
	0
	0
	2.372t/a
	0
	2.372t/a
	+2.372t/a

	
	
	NOX
	0
	0
	0
	1.702t/a
	0
	1.702t/a
	+1.702t/a

	
	DA002
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.133t/a
	0
	0.133t/a
	+0.133t/a

	
	DA003
	NH3
	0
	0
	0
	0.010t/a
	0
	0.010t/a
	+0.010t/a

	
	
	H2S
	0
	0
	0
	0.0010t/a
	0
	0.0010t/a
	+0.0010t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.0547t/a
	0
	0.0547t/a
	+0.0547t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.0252t/a
	0
	0.0252t/a
	+0.0252t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0224t/a
	0
	0.0224t/a
	+0.0224t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0070t/a
	0
	0.0070t/a
	+0.0070t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.8t/a
	0
	1.8t/a
	+1.8t/a

	一般工业
固体废物
	炭化炉灰渣
	0
	0
	0
	40t/a
	0
	40t/a
	+40t/a

	
	收集粉尘
	0
	0
	0
	21.54t/a
	0
	21.54t/a
	21.54t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	危险废物
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废含油纱布及手套
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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